**Котировочная документация**

**к извещению о проведении запроса котировок**

**№ 22012000050 от 15.03.2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Сведения о Заказчике.*** | |
| ***Наименование.*** | Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлок городского типа Новая Чара» |
| ***Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.*** | 674159, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 тел: 8 (30261)751-39, nuz2005@mail.ru |
| ***Контактное лицо, номер телефона, e-mail.*** | ***Специалист по закупкам:*** Неклюдова Татьяна Александровна  8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru  ***Ответственный за прием услуг:*** Коренев Андрей Валерьевич,  8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru  ***Ответственный за работу в АСЗ «Электронный ордер»:*** Неклюдова Татьяна Александровна  8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru |
|  | ***Предмет договора.*** | Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы/оказать услуги на выполнение работы по ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара» |
|  | ***Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.*** | https://nuzchara.ru/ |
|  | ***Начальная (максимальная) цена.*** | 11353836,38 рублей (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 38 копеек). |
|  | ***Порядок формирования цены договора.*** | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные и командировочные расходы, расходы на монтаж и демонтаж). |
|  | ***Источник финансирования.*** | Целевые средства ОАО «РЖД» |
|  | ***Место выполнения работ*** | 674159, Забайкальский край, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 7 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара» |
|  | ***Срок, место и порядок подачи заявок*** | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, **в запечатанном конверте,** оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 674159, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 , 2 этаж, кабинет №212 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Документация предоставляется на русском языке.  Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком с 15.03.2022 г., 08:00 ч. до 31.03.2022 г., 09:00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Неклюдова Татьяна Александровна, телефон: 8 (30261) 751-39  Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
|  | ***Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.*** | Плата за предоставление документации не взимается. |
|  | ***Требования к участникам закупки.*** | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;  2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;  7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;  8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **9. Наличие свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого вида (СРО).**  **10. Участник должен иметь опыт по аналогичному виду работ, установленных в Приложениях №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 к настоящей Документации, не менее 3 (трех) лет. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки предоставляет заверенные копии договоров (со всеми приложениями), акты выполненных работ (оказанных услуг) КС) за каждый год работ (2018-2021 гг.).**  **11. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог работ (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер» (http://62.117.81.67). Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».** |
|  | ***Требования к содержанию, форме, оформлению и документов предоставляемые участниками закупки*** | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.  **Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки.**  **Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки и каждый лист предоставленных документов.**  Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.  В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
|  | ***Порядок подачи котировочных заявок.*** | Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
|  | ***Дата и время рассмотрения котировочных заявок.*** | 31.03.2022 г., 15:00 ч. |
|  | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.*** | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.  Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению. |
|  | ***Наименование и количество работ.*** | В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. |
|  | ***Требования к техническим и функциональным характеристикам.*** | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
|  | ***Форма, сроки и порядок оплаты за работы.*** | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в следующем порядке:- авансовый платеж, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации) в размере 30% (тридцати процентов) от цены договора; - окончательный расчет осуществляется на основании счета, выставленного Исполнителем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2). |
|  | ***Срок заключения Договора.*** | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанный победителем, обязан направить в адрес Заказчика оформленный и подписанный со своей стороны договор (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации).  Победитель запроса котировок должен подписать договор **не позднее 20 (двадцати) календарных дней** с момента официальной публикации победителя. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.  Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.  Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
|  | ***Гарантийный срок*** | Срок гарантия качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 60 месяцев в объеме 100% (ста процентов) со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2). |
|  | ***Условия и срок исполнения договора*** | В срок до 30.09.2022 г, в соответствии с договором (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации). |
|  | ***Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок*** | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.  В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:   1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3. Отказа от проведения запроса котировок; 4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).   Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку.  К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.  Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД -Медицина» пгт. Новая Чара» не позднее 2-х дней с даты его подписания.  Основанием для отказа в приеме заявки является:   * истечение срока подачи заявок; * несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.   Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.  По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  Конверт с заявкой, полученный заказчиком процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
|  | ***Прочие условия.*** | ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика <https://nuzchara.ru/>.

***Главный врач***

***ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина»***

***пгт. Новая Чара» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Коренев***

Приложение № 1

к котировочной документации

**Начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ сметы** | **Наименование работ** | **Стоимость, руб.** |
| **1** | Ремонт помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара» | 11353836,38 |
| **Итого начальная (максимальная) цена:** | | **11353836,38** |

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным методом.

**Итого: начальная (максимальная) цена договора – 11353836,38** рублей (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).

***Главный врач***

***ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина»***

***пгт. Новая Чара» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Коренев***

Приложение №2

к котировочной документации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

**Ремонт помещений второго этажа в здании поликлиники по адресу:**

**Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара,**

**ул. Молдованова, д.7**

1. **Место, условия и сроки выполнения работ по ремонту здания (далее работ):**
   1. Место проведения работ:

Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул.Молдованова, д.7

1.2. Условия выполнение работ:

- работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием на выполнение работ по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» (далее Техническое задание). Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком;

- работы выполняются в соответствии с локальной сметой по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» по адресу: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 .

1.3. Работы должны выполняться в условиях, усложняющих производство работ:

- объект производства работ - действующая поликлиника;

- наличие в зоне производства работ загромождающих предметов (мебели, оборудования)

- стесненные условия складирования материалов, невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

1.4. Сроки выполнения работ:

В соответствии с согласованным графиком производства работ.

1. **Общие характеристики работ:**

- Состав работ по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» по адресу: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 включает в себя:

Демонтажные работы

Полы

Стены

Потолки

Проемы

Электромонтажные работы

Монтажные работы

Сантехнические работы

Система ОПС

1. **Требование к качеству и безопасности работ:**
   1. Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (Далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами;

Во время выполнения работ обязательное соблюдения технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

- Строительные нормы и правила СНиП « Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон – ФЗ « О пожарной безопасности»;

-Строительные нормы и правила СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности:

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет подрядчик.

1. **Требования к организации работ:**
   1. Работы должны выполняться согласно графику производства работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в ресурсной ведомости.
   2. К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
   3. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить подрядчик.
2. **Требования к материалам и оборудованию:**
   1. Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими заключениями.
   2. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования.
3. **Требования к работам:**

Работы по текущему ремонту помещений выполнять согласно:

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1)

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)

1. **Требования к сроку гарантии качества работ:**

- срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен быть не менее 60 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).

***Главный врач***

***ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина»***

***пгт. Новая Чара» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Коренев***

Приложение №3

к котировочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)  Исх. номер (при наличии) | **Главный врач**  **ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина»**  **пгт. Новая Чара»**  **А.В. Коренев** |

**Заявка на участие в запросе котировок**

1. Изучив извещение № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., а также котировочную документацию к извещению № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника запроса котировок)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )*

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации, системы отопления, электромонтажные работы, ремонт лестничной клетки в здании ЧУЗ «Поликлиника «РЖД – Медицина» пгт. Новая Чара», указанные в извещении № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., а также в котировочной документации к извещению № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г.,

1. Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс:(\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Предлагаемая общая стоимость работ (при наличии) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек *(указать цену цифрами и прописью).* ***(Если работа облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения*)*****– УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!***Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к документации к извещению), а также компенсацию издержек исполнителя (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, диагностика (в случае необходимости), транспортные расходы, расходы на монтаж, демонтаж, сборку и разборку). Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев в объеме 100% с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).
2. Наименование и стоимость работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость работ за единицу (руб.)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника*) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

1. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов **(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки)**:

1. опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на \_\_\_\_ листах;
2. копия свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого вида (СРО) на \_\_\_\_ листах;
3. копии договоров (со всеми приложениями), копии актов выполненных работ (КС), подтверждающие опыт работ на \_\_\_\_ листах;
4. копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на \_\_\_\_ листах;
5. письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на \_\_\_\_ листах;
6. полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на \_\_\_\_ листах;
7. копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на \_\_\_\_ листах;
8. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_ листах;
9. копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на \_\_\_\_ листах.

**\* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

**ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!**

**Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО сшивается, либо заверяется печатью и подписью КАЖДЫЙ лист заявки, а также КАЖДЫЙ лист прилагаемых документов!!!!**

Приложение №4

к котировочной документации

**Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок**

**Заявка на участие в запросе котировок** на выполнение работ по Ремонту помещений второго этажа в здании поликлиники ЧУЗ «РЖД – Медицина» пгт. Новая Чара»

**№ 22012000050 от 15.03.2022 г.**

**Полное наименование участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявка поступила:**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут**

**(время местное)**

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

Приложение №5

к котировочной документации

**Договор генерального подряда №\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации, системы отопления, электромонтажные работы, ремонт лестничной клетки в здании Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина»**

**посёлка городского типа Новая Чара»**

**(закупка № 22012000050)**

пгт. Новая Чара « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлка городского типа Новая Чара», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коренева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании ОГРНИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по Ремонту помещений второго этажа в здании поликлиникиЧастного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлка городского типа Новая Чара», по адресу: Забайкальский край, Каларский район, п.г.т. Новая Чара, ул. Молдованова, дом 7,инвентарный номер объекта недвижимости – 00000023, сетевой номер (СУиК) – V012/11000000/1, именуемый в дальнейшем «Объект».

Общая площадь Объекта составляет – 2157,3 кв.м., ремонтируемая площадь Объекта указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: 75:25:100106:705-75/116/2019-1 от 16.01.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: 75:25:100106:705-75/116/2019-2 от 16.01.2019 г.

1.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами и средствами на условиях настоящего Договора.

1.3. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД» (приложение № 1).

Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора (приложение № 2).

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору обусловлена Сметой на выполнение работ с учетом предложений по конкурсной процедуре и составляет – 11353836,38 руб. (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 38 копеек).

2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30%. Генподрядчик обязан выставить соответствующий счет-фактуру не позднее пяти календарных дней.

2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших впроцессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.

2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»).

Оплата выполненных Работосуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2006г. № 1594р «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам» в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после получения Заказчиком полного пакета документов. При этом за дату начала возникновения обязательства принимается дата выставления счета-фактуры.

Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены Заказчиком.

2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.

**3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ**

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ.

3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств целевого финансирования ОАО «РЖД»:

3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД».

3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.

Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ, оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средства.

**4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

4.1. Генподрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и выпустить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.

4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.

4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдая все меры предусмотрительности, осторожности и бережливости.

4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.

4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.

4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.

4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.

4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».

4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.

4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик в праве:

4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы.

4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

**5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И**

**ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА**

5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.

Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными.

Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Генподрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.

5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить любую работу;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.

5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.

5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.

5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ.

5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).

5.9. Заказчик, осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.

5.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.

**6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ**

Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генподрядчик.

**7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

7.1. Генподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

* качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
* бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За задержку начала приемки законченной замены оконных блоков Объекта на срок свыше 10 дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% договорной цены.

8.2. Генподрядчик уплачивает Заказчику:

* + 1. За несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в размере 0.1% от договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% договорной цены;

8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и строительного мусора - штраф в размере **100 000 (сто тысяч) рублей** за каждый день задержки.

8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные.

8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по вине последних.

8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

**9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких -либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления (Заказчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: 8 (30261) 7-51-39, адрес электронной почты: nuz2005@mail.ru.

Каналы уведомления (Генподрядчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения действий настоящего Договора.

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).

10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.

12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

## Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО).

## Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

## Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

## Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

## Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

1. **ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**
   1. В настоящий Договор (в том числе в проектно-сметную документацию) могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
   2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
   3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
   4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
   5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

- задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ;

- неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора.

14.6. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц;

- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.2.1. Проектно-сметная документация (Смета) на листах (приложение № 1);

16.2.2. Дефектный акт на 2 листках (приложение № 2);

16.2.3. Локальная ресурсная ведомость № 01 (приложение № 3);

16.2.4. Локальная ресурсная ведомость № 02 (приложение № 4);

16.2.5. Локальная ресурсная ведомость № 03 (приложение № 5);

16.2.6. Локальная ресурсная ведомость № 04 (приложение № 6);

16.2.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

**17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара**  Юридический и фактический адрес:  Забайкальский край, Каларский район,  пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 тел./факс 8(30261) 7-51-39,  ИНН 7506003739, КПП 750601001,  р/счет 40703810543400004532  ФИЛИАЛ «ЦЕНТРОАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА  к/с 30101810145250000411,  БИК 044525411  E-mail: [nuz2005@mail.ru](mailto:nuz2005@mail.ru)  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коренев А.В.  (подпись)  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  Фактический адрес:  тел./факс  ИНН  ОГРН  р/счет  к/с  БИК  E-mail:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  М.П. |

Приложение № 1

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Проектно-сметная документация (Смета)**

Выполняется в базе ОСНБЖ -2001 (отраслевая сметно - нормативная база ОАО «РЖД») с применением текущих коэффициентов пересчеты ОАО «РЖД».

Приложение № 2

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Комисссия в составе: | |  |  |  |  |
| Заведующая хозяйством Антонова Т.В. | | | |  |  |
| Сестра-хозяйка Стройкина В.В. | | | |  |  |
| Специалист по ОТ и ТБ Сабирова С.Б. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в следующих объемах: | | | | | |
| № пп | Наименование работ и затрат | | | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| *Общестроительные работы* | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | Снятие наличников | | | м | 185,00 |
| 2 | Снятие дверных полотен | | | м2 | 69,93 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | | | шт. | 37,00 |
| 4 | Разборка деревянных перегородок | | | м2 | 17,00 |
| 5 | Разборка плинтусов деревянных | | | м | 1030,00 |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | | | м2 | 493,00 |
| 7 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | | | м | 74,00 |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | | | м2 | 43,00 |
| 9 | Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки) | | | м2 | 536,00 |
| 10 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | | | м2 | 341,00 |
| 11 | Расчистка стен от старых масляных красок | | | м2 | 145,00 |
| 12 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | | | м2 | 1409,00 |
| 13 | Расчистка потолков от старых красок | | | м2 | 536,00 |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | | | 1 т | 105.76 |
| 15 | Погрузка и вывоз мусора | | | 1 т груза | 105.76 |
| Полы | | | | | |
| 16 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя) | | | м2 | 536,00 |
| 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | | | м2 | 536,00 |
| 18 | приготовление растворов в построечных условиях цементных | | | м3 |  |
| 19 | Грунтоваание | | | м2 | 493,00 |
| 20 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | | | м2 | 493,00 |
| 21 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм | | | м2 | 493,00 |
| 22 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | | | м2 | 43,00 |
| Стены | | | | | |
| 23 | Кладка участков кирпичных стен | | | 1 м3 | 2.61 |
| 24 | Насечка под штукатурку поверхностей стен | | | м2 | 1409,00 |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | | | 2 | 1895,00 |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | | | м2 | 145,00 |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью стен | | | м2 | 1895,00 |
| 28 | Оклейка стеклохолстом | | | м2 | 1895,00 |
| 29 | Шпатлевка по стеклохолсту | | | м2 | 895,00 |
| 30 | Окраска стен | | | м2 | 1895,00 |
| 31 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | | | м2 | 341,00 |
| Потолки | | | | | |
| 32 | Насечка под штукатурку поверхностей потолков | | | м2 | 536,00 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | | | м2 | 536,00 |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | | | м2 | 536,00 |
| 35 | Окраска потолков краской Тиккурила | | | м2 | 536,00 |
| Проемы | | | | | |
| 36 | Установка медицинских дверных блоков с покрытием SPI (2,1х0,9) с замками, ручками, петлями | | | шт. | 37,00 |
| 37 | Установка и крепление наличников | | | м | 185,00 |
| *Электромонтажные работы* | | | | | |
| 1 | Демонтаж светильников | | | шт. | 252,00 |
| 2 | Деонтаж кабель-канала | | | м | 1930,00 |
| 3 | Демонтаж кабеля | | | м | 2652,00 |
| 4 | Демонтаж выключателей, розеток | | | шт. | 376,00 |
| Монтажные работы | | | | | |
| 5 | Монтаж демонтированных светильников на место | | | 100 шт. | 2.27 |
| 6 | Монтаж ответвительных коробок | | | 1 шт. | 164 |
| 7 | Монтаж кабель-канала: | | |  |  |
| 8 | LEGRAND-DLP 100х50 мм | | | м | 81.6 |
| 9 | Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 40х20 мм | | | м | 488.58 |
| 10 | Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 25х25 | | | м | 568.14 |
| 11 | Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 25х16 | | | м | 805.8 |
| 12 | Прокладка кабеля | | | м | 2188,00 |
| 13 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | | | шт. | 202,00 |
| 14 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | | | шт. | 66,00 |
| *Сантехнические работы* | | | | | |
| 1 | Демонтаж унитазов | | | шт. | 4,00 |
| 2 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | | | шт. | 4,00 |
| 3 | Снятие смесителя без душевой сетки | | | шт. | 17,00 |
| 4 | Демонтаж умывальников и раковин | | | шт. | 17,00 |
| 5 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | | | шт. | 49,00 |
| Монтажные работы | | | | | |
| 6 | Установка радиаторов стальных | | | шт. | 49,00 |
| 7 | Установка смесителей | | | шт. | 17,00 |
| 8 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | | | шт. | 17,00 |
| 9 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | | | шт. | 4,00 |
| *Система ОПС* | | | | | |
| 1 | Демонтаж извещателей | | | 1 шт. | 104 |
| 2 | Монтаж извещателей (100 ранее демонтированных, 4 новых) | | | 1 шт. | 104 |
| 3 | Монтаж кабель-канала LEGRAND-DLP 20х12,5 мм | | | м | 783, |
| 4 | Проложить кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | | | м | 783 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Заведующая хозяйством |  | Антонова Т.В. |  |  |
|  | Сестра-хозяйка |  | Стройкина В.В. |  |  |
|  | Специалист по ОТ и ТБ |  | Сабирова С.Б. |  |  |

Приложение № 3

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальная смета № 02-01-01** | | | | | | | | | | | |
| (Локальная смета) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| на: Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара" | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7 | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **9675,088** | | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: | **12230,96** | | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: | **2421,398** | | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года | | | | | | | | | | | |
| С использованием: | | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" | | | | | | | | |  |
| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | | Ед. изм. | Количество единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Всего в базисном уровне  цен, руб. | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **1.85** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 1.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.74 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 85.36 | 18.61 | 1 588.55 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 51.22 |  | 953.13 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 47.80 |  | 889.59 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 8.9568 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **184.38** |  | **3 431.27** | **8.9568** |
| **2** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.6993** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 2.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.825174 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 278.05 | 18.61 | 5 174.51 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 166.83 |  | 3 104.71 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 155.71 |  | 2 897.73 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 29.1762 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **600.59** |  | **11 176.95** | **29.1762** |
| **3** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.37** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 3.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 3.885 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 733.93 | 18.61 | 13 658.44 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 204.42 | 5.26 | 1 075.25 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 20.39 | 18.61 | 379.46 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 452.59 |  | 8 422.74 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 422.42 |  | 7 861.22 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 77.9814 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 813.36** |  | **31 017.65** | **77.9814** |
| **4** | **ОЕРЖ 46-04-006-03** | **Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых** | | **100 м2** | **0.17** | **498.31** |  |  |  |  |  |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 265.75 | 1 | 45.18 | 18.61 | 840.80 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 232.56 | 1 | 39.54 | 5.26 | 207.98 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 95.21 | 1 | 16.19 | 18.61 | 301.30 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 73% | | | 44.80 |  | 833.73 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 33.14 |  | 616.73 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.14 | 1 / 1 |  |  |  | 6.1438 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **162.66** |  | **2 499.24** | **6.1438** |
| **5** | **ОЕРЖр 57-3-1** | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | | **100 м плинтуса** | **10.3** | **35.29** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 5.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 1.133 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 35.29 | 1.15 | 418.01 | 18.61 | 7 779.17 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 246.63 |  | 4 589.71 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 254.99 |  | 4 745.29 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.77 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 44.6557 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **919.63** |  | **17 114.17** | **44.6557** |
| **6** | **ОЕРЖр 57-2-1** | **Разборка покрытий полов из линолеума и релина** | | **100 м2 покрытия** | **4.93** | **111.03** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 6.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 2.3171 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 106.61 | 1.15 | 604.43 | 18.61 | 11 248.44 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.42 | 1.15 | 25.06 | 6.41 | 160.63 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.15 | 10.26 | 18.61 | 190.94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 362.67 |  | 6 749.23 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 374.96 |  | 6 978.02 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.52 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 65.3126 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 367.12** |  | **25 136.32** | **65.3126** |
| **7** | **ОЕРЖр 57-3-2** | **Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки** | | **100 м плинтуса** | **0.74** | **133.66** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.05 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 7.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.4588 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 133.66 | 1.15 | 113.74 | 18.61 | 2 116.70 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 67.11 |  | 1 248.85 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 69.38 |  | 1 291.19 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 12.1523 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **250.23** |  | **4 656.74** | **12.1523** |
| **8** | **ОЕРЖр 57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток** | | **100 м2 покрытия** | **0.43** | **764.43** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 8.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 2.236 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 715.47 | 1.15 | 353.80 | 18.61 | 6 584.22 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 48.96 | 1.15 | 24.21 | 6.41 | 155.19 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.04 | 1.15 | 9.91 | 18.61 | 184.43 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 214.59 |  | 3 993.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 221.86 |  | 4 128.88 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 71.31 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 35.2628 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **814.46** |  | **14 861.79** | **35.2628** |
| **9** | **ОЕРЖр 57-2-4** | **Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)** | | **100 м2 покрытия** | **5.36** | **3 523.86** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.05 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 9.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 35.376 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 138.69 | 1.15 | 7 018.89 | 18.61 | 130 621.54 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2 385.17 | 1.15 | 14 702.19 | 5.05 | 74 246.06 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 256.83 | 1.15 | 1 583.10 | 18.61 | 29 461.49 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 5 075.17 |  | 94 448.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 5 247.21 |  | 97 650.65 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 132.2 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 814.8808 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **32 043.46** |  | **396 967.24** | **814.8808** |
| **10** | **ОЕРЖр 63-7-5** | **Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **3.41** | **911.80** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.13.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 701.39 | 1.15 | 2 750.50 | 18.61 | 51 186.81 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 210.41 | 1.15 | 825.12 | 5.26 | 4 340.13 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.68 | 1.15 | 96.78 | 18.61 | 1 801.08 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 57% | | | 1 622.95 |  | 30 203.10 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 1 281.28 |  | 23 844.55 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 76.29 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 299.1713 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 479.85** |  | **109 574.59** | **299.1713** |
| **11** | **ОЕРЖр 62-41-1** | **Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Применительно: расчистка стен от старых масляных красок)** | | **100 м2 расчищенной поверхности** | **1.45** | **194.69** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.7. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 194.69 | 1.15 | 324.65 | 18.61 | 6 041.74 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 191.54 |  | 3 564.63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 146.09 |  | 2 718.78 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 20.8 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 34.684 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **662.28** |  | **12 325.15** | **34.684** |
| **12** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **14.09** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1 | 3 009.62 | 18.61 | 56 009.03 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 73% | | | 2 197.02 |  | 40 886.59 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 1 625.19 |  | 30 244.88 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1 / 1 |  |  |  | 321.5338 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 831.83** |  | **127 140.50** | **321.5338** |
| **13** | **ОЕРЖр 62-41-1** | **Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Применительно: расчистка потолков от старых красок)** | | **100 м2 расчищенной поверхности** | **5.36** | **194.69** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.7. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 194.69 | 1.15 | 1 200.07 | 18.61 | 22 333.30 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 708.04 |  | 13 176.65 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 540.03 |  | 10 049.99 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 20.8 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 128.2112 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 448.14** |  | **45 559.94** | **128.2112** |
| **14** | **ОЕРЖр 69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | **1 т** | **105.76** | **27.09** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.13.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 8.89 | 1.15 | 1 081.24 | 18.61 | 20 121.88 |  |
|  |  | МР | |  |  | 18.20 | 1 | 1 924.83 | 1 | 1 924.83 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 57% | | | 616.31 |  | 11 469.47 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 486.56 |  | 9 054.85 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.03 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 125.2727 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4 108.94** |  | **42 571.03** | **125.2727** |
| **15** | **ОССпж 01-01-01-021** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | **1 т груза** | **105.76** | **10.25** |  |  |  |  |  |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.84 ЭМ=6.84 ОТМ=6.84 МР=6.84 ОБ=6.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.25 | 1 | 1 084.04 | 6.84 | 7 414.83 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 70% | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 084.04** |  | **7 414.83** | **0** |
| **16** | **ОССпж 01-01-01-054** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного** | | **1 т груза** | **3.95** | **2.83** |  |  |  |  |  |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.84 ЭМ=6.84 ОТМ=6.84 МР=6.84 ОБ=6.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.83 | 1 | 11.18 | 6.84 | 76.47 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 70% | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11.18** |  | **76.47** | **0** |
| **17** | **ОССпж 03-21-01-030** | **Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)** | | **1 т груза** | **109.71** | **19.29** |  |  |  |  |  |
|  | Часть III.П.4.п.7 | ПЗ=1.8 , ОТ=1 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.8 , ЗТМ=1.8 | | | | | | | | | |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.84 ЭМ=6.84 ОТМ=6.84 МР=6.84 ОБ=6.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 19.29 | 1 | 2 116.31 | 6.84 | 14 475.56 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 809.36** |  | **26 056.01** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **40 667.42** | | **450 962.51** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **18 017.47** | | **335 305.13** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **19 032.07** | | **102 152.10** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **1 736.63** | | **32 318.70** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **1 924.83** | | **1 924.83** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **12 017.47** | | **223 645.03** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **10 906.62** | | **202 972.35** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **63 591.51** | | **877 579.89** | |
| **Раздел 2. Полы** | | | | | | | | | | | |
| **18** | **ОЕРЖ 11-01-050-01** | **Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя)** | | **100 м2 поверхности** | **5.36** | **1 611.25** |  |  |  |  |  |
|  | К = 2 | ПЗ=1 , ОТ=2 , ЭМ=2 , ОТМ=2 , МР=2 , ОБ=2 , ЗТ=2 , ЗТМ=2 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.78 ОТМ=18.61 МР=7.26 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 35.33 | 3.105 | 587.99 | 18.61 | 10 942.49 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.86 | 3.375 | 33.65 | 5.78 | 194.50 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 574.06 | 2 | 16 873.92 | 7.26 | 122 504.66 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 476.27 |  | 8 863.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 341.03 |  | 6 346.64 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.45 | 3.105 / 3.375 |  |  |  | 57.4177 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18 312.86** |  | **148 851.71** | **57.4177** |
| **19** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **5.36** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=4.73 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.5525 | 3 133.26 | 18.61 | 58 309.97 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.6875 | 433.26 | 6.41 | 2 777.20 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.6875 | 159.92 | 18.61 | 2 976.11 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 7 526.19 | 4.73 | 35 598.88 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 2 667.48 |  | 49 641.72 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 1 910.04 |  | 35 545.93 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 340.2657 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **15 670.23** |  | **181 873.70** | **340.2657** |
| **20** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (До толщ.50 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **5.36** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 6 | ПЗ=1 , ОТ=6 , ЭМ=6 , ОТМ=6 , МР=6 , ОБ=6 , ЗТ=6 , ЗТМ=6 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=4.73 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 9.315 | 238.16 | 18.61 | 4 432.16 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 10.125 | 453.15 | 6.41 | 2 904.69 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 10.125 | 158.47 | 18.61 | 2 949.13 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 6 | 11 241.21 | 4.73 | 53 170.92 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 321.27 |  | 5 978.84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 230.05 |  | 4 281.15 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 9.315 / 10.125 |  |  |  | 36.3609 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12 483.84** |  | **70 767.76** | **36.3609** |
| **21** | **ОЕРЖ 15-07-003-02** | **Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой Нортекс-Грунт поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)** | | **100 м2 обрабатываемой поверхности** | **4.93** | **290.82** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.66 | 1.5525 | 311.20 | 18.61 | 5 791.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 24.13 | 1.6875 | 200.75 | 6.43 | 1 290.82 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 1.16 | 18.61 | 21.59 |  |
|  |  | МР | |  |  | 226.03 | 1 | 1 114.33 | 3.3 | 3 677.29 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 215.53 |  | 4 010.98 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 131.19 |  | 2 441.47 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.7 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 28.3258 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 973.00** |  | **17 211.99** | **28.3258** |
| **22** | **ОЕРЖ 11-01-021-01** | **Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм** | | **100 м2 покрытия** | **4.93** | **3 419.60** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.14. | ОТ=18.61 ЭМ=11.6 ОТМ=18.61 МР=2.77 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 739.85 | 1.5525 | 5 662.68 | 18.61 | 105 382.47 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 258.41 | 1.6875 | 2 149.81 | 11.6 | 24 937.80 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 129.55 | 1.6875 | 1 077.78 | 18.61 | 20 057.49 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 421.34 | 1 | 11 937.21 | 2.77 | 33 066.07 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 5 459.77 |  | 101 606.37 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 3 909.47 |  | 72 755.18 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 80.28 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 621.5571 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **29 118.94** |  | **337 747.89** | **621.5571** |
| **23** | **408-0416** | **Песок кварцевый** | | **т** | **- 2.91363** | **274.47** |  | **- 799.70** |  | **- 2 215.17** |  |
|  | 10.9.14. | ОТ=18.61 ЭМ=11.6 ОТМ=18.61 МР=2.77 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 274.47 | 1 | - 799.70 | 2.77 | - 2 215.17 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 799.70** |  | **- 2 215.17** | **0** |
| **24** | **101-2109** | **Карборунд** | | **кг** | **- 3.451** | **5.74** |  | **- 19.81** |  | **- 54.87** |  |
|  | 10.9.14. | ОТ=18.61 ЭМ=11.6 ОТМ=18.61 МР=2.77 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.74 | 1 | - 19.81 | 2.77 | - 54.87 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 19.81** |  | **- 54.87** | **0** |
| **25** | **101-1305** | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400** | | **т** | **- 0.73457** | **514.99** |  | **- 378.30** |  | **- 1 047.89** |  |
|  | 10.9.14. | ОТ=18.61 ЭМ=11.6 ОТМ=18.61 МР=2.77 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 514.99 | 1 | - 378.30 | 2.77 | - 1 047.89 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 378.30** |  | **- 1 047.89** | **0** |
| **26** | **402-3675** | **Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (1.5кг\*4мм\*705м2)** | | **т** | **4.23** | **19 127.83** |  | **80 910.72** |  | **224 122.69** |  |
|  | 10.9.14. | ОТ=18.61 ЭМ=11.6 ОТМ=18.61 МР=2.77 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 19 127.83 | 1 | 80 910.72 | 2.77 | 224 122.69 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **80 910.72** |  | **224 122.69** | **0** |
| **27** | **ОЕРЖ 11-01-036-01** | **Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»** | | **100 м2 покрытия** | **4.93** | **8 340.59** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 422.73 | 1.5525 | 3 235.50 | 18.61 | 60 212.66 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 58.35 | 1.6875 | 485.44 | 6.43 | 3 121.38 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 4.87 | 1.6875 | 40.52 | 18.61 | 754.08 |  |
|  |  | МР | |  |  | 7 859.51 | 1 | 38 747.38 | 4.27 | 165 451.31 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 2 653.58 |  | 49 383.06 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 1 900.09 |  | 35 360.71 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 42.75 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 327.434 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47 021.99** |  | **313 529.12** | **327.434** |
| **28** | **101-1743** | **Клей «Бустилат»** | | **т** | **- 0.2465** | **13 330.73** |  | **- 3 286.02** |  | **- 14 031.31** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 13 330.73 | 1 | - 3 286.02 | 4.27 | - 14 031.31 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 3 286.02** |  | **- 14 031.31** | **0** |
| **29** | **113-0626** | **Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий** | | **кг** | **246.5** | **27.03** |  | **6 662.90** |  | **28 450.58** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 27.03 | 1 | 6 662.90 | 4.27 | 28 450.58 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 662.90** |  | **28 450.58** | **0** |
| **30** | **101-0562** | **Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ** | | **м2** | **- 502.86** | **70.51** |  | **- 35 456.66** |  | **- 151 399.94** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 70.51 | 1 | - 35 456.66 | 4.27 | - 151 399.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 35 456.66** |  | **- 151 399.94** | **0** |
| **31** | **101-7167** | **Линолеум коммерческий гомогенный ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC, акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) (Применительно)** | | **м2** | **502.86** | **317.46** |  | **159 637.94** |  | **681 654.00** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 317.46 | 1 | 159 637.94 | 4.27 | 681 654.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **159 637.94** |  | **681 654.00** | **0** |
| **32** | **ОЕРЖ 11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих** | | **100 м плинтуса** | **5.3** | **1 532.36** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 73.39 | 1.5525 | 603.87 | 18.61 | 11 238.02 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 11.69 | 1.6875 | 104.55 | 6.43 | 672.26 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 447.28 | 1 | 7 670.58 | 4.27 | 32 753.38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 489.13 |  | 9 102.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 350.24 |  | 6 518.05 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 6.66 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 54.8001 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9 218.37** |  | **60 284.51** | **54.8001** |
| **33** | **101-4852** | **Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм** | | **м** | **- 535.3** | **12.69** |  | **- 6 792.96** |  | **- 29 005.94** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.69 | 1 | - 6 792.96 | 4.27 | - 29 005.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 6 792.96** |  | **- 29 005.94** | **0** |
| **34** | **101-4858** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | **м** | **535.3** | **21.49** |  | **11 503.60** |  | **49 120.37** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 21.49 | 1 | 11 503.60 | 4.27 | 49 120.37 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11 503.60** |  | **49 120.37** | **0** |
| **35** | **ОЕРЖ 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | **100 м профиля** | **0.42** | **285.50** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | | |
| Пр | 35.1 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | | м | 44.1 | 0 | 1 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 174.55 | 1.5525 | 113.82 | 18.61 | 2 118.19 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 23.85 | 1.6875 | 16.90 | 6.43 | 108.67 |  |
|  |  | МР | |  |  | 87.10 | 1 | 36.58 | 4.27 | 156.20 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 92.19 |  | 1 715.73 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 66.02 |  | 1 228.55 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.64 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 10.8501 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **325.51** |  | **5 327.34** | **10.8501** |
| **36** | **206-1368** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 2,7 м** | | **шт.** | **14** | **265.08** |  | **3 711.12** |  | **15 846.48** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.27 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 265.08 | 1 | 3 711.12 | 4.27 | 15 846.48 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 711.12** |  | **15 846.48** | **0** |
| **37** | **ОЕРЖ 11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.43** | **23 484.76** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.15. | ОТ=18.61 ЭМ=5.96 ОТМ=18.61 МР=3.36 | | | | | | | | | |
| Пр | 37.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.0043 | 0 | 1 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 3 256.31 | 1.5525 | 2 173.83 | 18.61 | 40 454.98 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.6875 | 20.75 | 5.96 | 123.67 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.6875 | 15.14 | 18.61 | 281.76 |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 199.85 | 1 | 8 685.94 | 3.36 | 29 184.76 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 1 773.07 |  | 32 996.76 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 1 269.60 |  | 23 627.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 312.14 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 208.4767 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **13 923.19** |  | **126 387.48** | **208.4767** |
| **38** | **101-4163** | **Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ** | | **кг** | **12.9** | **16.24** |  | **209.50** |  | **703.92** |  |
|  | 10.9.15. | ОТ=18.61 ЭМ=5.96 ОТМ=18.61 МР=3.36 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 16.24 | 1 | 209.50 | 3.36 | 703.92 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **209.50** |  | **703.92** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **339 694.24** | | **1 612 719.75** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **16 060.31** | | **298 882.37** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **3 898.26** | | **36 130.99** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **1 452.99** | | **27 040.16** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **319 735.67** | | **1 277 706.39** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **14 148.29** | | **263 299.68** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **10 107.73** | | **188 104.99** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **363 950.26** | | **2 064 124.42** | |
| **Раздел 3. Стены** | | | | | | | | | | | |
| **39** | **ОЕРЖ 46-02-007-01** | **Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** | | **1 м3** | **2.61** | **867.55** |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=6.94 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 143.37 | 1 | 374.20 | 18.61 | 6 963.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.15 | 1 | 5.61 | 6.41 | 35.96 |  |
|  |  | МР | |  |  | 722.03 | 1 | 1 884.50 | 6.94 | 13 078.43 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 73% | | | 273.17 |  | 5 083.62 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 202.07 |  | 3 760.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.63 | 1 / 1 |  |  |  | 38.1843 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 739.55** |  | **28 922.35** | **38.1843** |
| **40** | **ОЕРЖр 61-27-1** | **Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу** | | **100 м2 поверхности** | **14.09** | **654.15** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 309.53 | 1.15 | 5 015.47 | 18.61 | 93 337.90 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 344.62 | 1.15 | 5 584.05 | 6.41 | 35 793.76 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 37.90 | 1.15 | 614.11 | 18.61 | 11 428.59 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 3 265.16 |  | 60 764.56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 2 533.31 |  | 47 144.92 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 35.62 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 577.1687 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **16 397.99** |  | **237 041.14** | **577.1687** |
| **41** | **ОЕРЖ 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** | | **100 м2 покрытия** | **18.95** | **190.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
| Пр | 41.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.379 | 0 | 1 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 188.33 | 1.5525 | 5 540.65 | 18.61 | 103 111.50 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.20 | 1.6875 | 70.35 | 6.43 | 452.35 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 4.48 | 18.61 | 83.37 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.38 | 1 | 7.20 | 3.3 | 23.76 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 3 826.14 |  | 71 204.46 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 2 328.95 |  | 43 341.85 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.33 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 480.4522 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11 773.29** |  | **218 133.92** | **480.4522** |
| **42** | **101-6511** | **Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт (Расход 0,3 /1м2)** | | **т** | **0.5685** | **20 109.23** |  | **11 432.10** |  | **37 725.93** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 109.23 | 1 | 11 432.10 | 3.3 | 37 725.93 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11 432.10** |  | **37 725.93** | **0** |
| **43** | **ОЕРЖр 61-2-1** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **1.45** | **3 427.76** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
| Пр | 43.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 4.901 | 0 | 1 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 158.63 | 1.15 | 3 599.52 | 18.61 | 66 987.07 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 22.78 | 1.15 | 37.99 | 6.41 | 243.52 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 9.33 | 1.15 | 15.56 | 18.61 | 289.57 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 246.35 | 1 | 1 807.21 | 5.28 | 9 542.07 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 2 096.75 |  | 39 020.45 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 1 626.79 |  | 30 274.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.74 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 339.7364 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9 168.26** |  | **146 067.60** | **339.7364** |
| **44** | **ОЕРЖр 61-1-9** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | **100 м2 поверхности** | **18.95** | **8 179.78** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.3. | ОТ=18.61 ЭМ=10.55 ОТМ=18.61 МР=3.65 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 864.20 | 1.15 | 18 833.08 | 18.61 | 350 483.62 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 36.51 | 1.15 | 795.64 | 10.55 | 8 394.00 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 23.79 | 1.15 | 518.44 | 18.61 | 9 648.17 |  |
|  |  | МР | |  |  | 7 279.07 | 1 | 137 938.38 | 3.65 | 503 475.09 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 11 223.88 |  | 208 876.44 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 8 708.18 |  | 162 059.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 75.7 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 1 649.6923 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **177 499.16** |  | **1 233 288.46** | **1 649.6923** |
| **45** | **ОЕРЖ 15-06-001-01** | **Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности** | | **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности** | **18.95** | **1 025.94** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.43 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 357.49 | 1.5525 | 10 517.31 | 18.61 | 195 727.14 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.27 | 1.6875 | 40.61 | 6.42 | 260.72 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 4.48 | 18.61 | 83.37 |  |
|  |  | МР | |  |  | 667.18 | 1 | 12 643.06 | 2.43 | 30 722.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 7 260.04 |  | 135 109.25 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 4 419.15 |  | 82 240.41 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 33.64 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 989.7102 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **34 880.17** |  | **444 060.16** | **989.7102** |
| **46** | **101-1817** | **Клей для обоев КМЦ** | | **т** | **- 0.0379** | **30 660.69** |  | **- 1 162.04** |  | **- 2 823.76** |  |
|  | 10.10.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.43 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 30 660.69 | 1 | - 1 162.04 | 2.43 | - 2 823.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 1 162.04** |  | **- 2 823.76** | **0** |
| **47** | **101-5532** | **Клей для стеклообоев FINTEX** | | **кг** | **37.9** | **120.46** |  | **4 565.43** |  | **11 093.99** |  |
|  | 10.10.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.43 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 120.46 | 1 | 4 565.43 | 2.43 | 11 093.99 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4 565.43** |  | **11 093.99** | **0** |
| **48** | **101-1830** | **Обои обыкновенного качества** | | **100 м2** | **- 21.4135** | **472.86** |  | **- 10 125.59** |  | **- 24 605.18** |  |
|  | 10.10.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.43 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 472.86 | 1 | - 10 125.59 | 2.43 | - 24 605.18 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 10 125.59** |  | **- 24 605.18** | **0** |
| **49** | **101-3937** | **Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (Применительно: стеклохолст)** | | **м2** | **2 141.35** | **13.04** |  | **27 923.20** |  | **67 853.38** |  |
|  | 10.10.6. | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.43 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 13.04 | 1 | 27 923.20 | 2.43 | 67 853.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **27 923.20** |  | **67 853.38** | **0** |
| **50** | **ОЕРЖ 15-04-027-05** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (Применительно: Шпатлевка по стеклохолсту)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **18.95** | **551.65** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=18.61 ЭМ=11.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 136.81 | 1.5525 | 4 024.93 | 18.61 | 74 903.95 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.13 | 1.6875 | 100.09 | 11.41 | 1 142.03 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 4.48 | 18.61 | 83.37 |  |
|  |  | МР | |  |  | 411.71 | 1 | 7 801.90 | 5.28 | 41 194.03 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 2 780.29 |  | 51 741.25 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 1 692.35 |  | 31 494.67 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 353.0641 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **16 399.56** |  | **200 475.93** | **353.0641** |
| **51** | **ОЕРЖ 15-04-005-03** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **18.95** | **1 836.06** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 461.60 | 1.5525 | 13 580.21 | 18.61 | 252 727.71 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 14.62 | 1.6875 | 467.52 | 6.43 | 3 006.15 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.28 | 1.6875 | 8.95 | 18.61 | 166.56 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 359.84 | 1 | 25 768.97 | 3.3 | 85 037.60 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 9 376.52 |  | 174 497.05 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 5 707.45 |  | 106 215.59 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 42.92 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 1 262.7522 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **54 900.67** |  | **621 484.10** | **1 262.7522** |
| **52** | **101-1959** | **Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180** | | **т** | **- 1.19385** | **16 941.48** |  | **- 20 225.59** |  | **- 66 744.45** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 16 941.48 | 1 | - 20 225.59 | 3.3 | - 66 744.45 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 20 225.59** |  | **- 66 744.45** | **0** |
| **53** | **101-3532** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА Расход в два слоя 0,4 л./1 м2** | | **л** | **888.4** | **91.31** |  | **81 119.80** |  | **267 695.34** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 91.31 | 1 | 81 119.80 | 3.3 | 267 695.34 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **81 119.80** |  | **267 695.34** | **0** |
| **54** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **3.41** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=18.61 ЭМ=8.35 ОТМ=18.61 МР=4.05 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.5525 | 9 315.15 | 18.61 | 173 354.94 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.6875 | 205.37 | 8.35 | 1 714.84 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.6875 | 117.45 | 18.61 | 2 185.74 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 33 099.03 | 4.05 | 134 051.07 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 6 508.49 |  | 121 123.07 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 3 961.69 |  | 73 727.09 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 854.7917 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **53 089.73** |  | **503 971.01** | **854.7917** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **392 585.31** | | **2 475 960.96** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **70 800.52** | | **1 317 597.69** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **7 307.23** | | **51 043.33** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **1 287.95** | | **23 968.74** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **314 477.56** | | **1 107 319.94** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **46 610.44** | | **867 420.15** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **31 179.94** | | **580 258.81** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **470 375.69** | | **3 923 639.92** | |
| **Раздел 4. Потолки** | | | | | | | | | | | |
| **55** | **ОЕРЖр 61-27-4** | **Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону** | | **100 м2 поверхности** | **5.36** | **1 430.49** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.5. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 668.82 | 1.15 | 4 122.61 | 18.61 | 76 721.77 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 761.67 | 1.15 | 4 694.93 | 6.41 | 30 094.50 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 83.77 | 1.15 | 516.36 | 18.61 | 9 609.46 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 2 690.60 |  | 50 072.11 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 2 087.54 |  | 38 849.05 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 77.12 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 475.3677 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **13 595.68** |  | **195 737.43** | **475.3677** |
| **56** | **ОЕРЖ 15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков** | | **100 м2 покрытия** | **5.36** | **94.93** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
| Пр | 56.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.06968 | 0 | 1 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 93.47 | 1.5525 | 777.80 | 18.61 | 14 474.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.27 | 1.6875 | 11.49 | 6.43 | 73.88 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 1.27 | 18.61 | 23.63 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.19 | 1 | 1.02 | 3.3 | 3.37 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 537.56 |  | 10 003.96 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 327.21 |  | 6 089.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 8.11 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 67.4938 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 655.08** |  | **30 645.44** | **67.4938** |
| **57** | **101-6511** | **Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт** | | **т** | **0.1608** | **20 109.23** |  | **3 233.56** |  | **10 670.75** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 109.23 | 1 | 3 233.56 | 3.3 | 10 670.75 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 233.56** |  | **10 670.75** | **0** |
| **58** | **ОЕРЖр 61-1-8** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм** | | **100 м2 поверхности** | **5.36** | **2 429.74** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.3. | ОТ=18.61 ЭМ=10.55 ОТМ=18.61 МР=3.65 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 575.94 | 1.15 | 3 550.09 | 18.61 | 66 067.17 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 20.74 | 1.15 | 127.84 | 10.55 | 1 348.71 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 8.49 | 1.15 | 52.33 | 18.61 | 973.86 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 833.06 | 1 | 9 825.20 | 3.65 | 35 861.98 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 2 089.40 |  | 38 883.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 1 621.09 |  | 30 168.46 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 57.86 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 356.649 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **17 213.62** |  | **172 330.12** | **356.649** |
| **59** | **ОЕРЖ 15-04-005-04** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **5.36** | **2 075.04** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 579.96 | 1.5525 | 4 826.08 | 18.61 | 89 813.35 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 15.54 | 1.6875 | 140.56 | 6.43 | 903.80 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.28 | 1.6875 | 2.53 | 18.61 | 47.08 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 479.54 | 1 | 7 930.33 | 3.3 | 26 170.09 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 3 331.74 |  | 62 003.70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 2 028.02 |  | 37 741.38 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 53.92 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 448.7044 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18 256.73** |  | **216 632.32** | **448.7044** |
| **60** | **101-1959** | **Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180** | | **т** | **- 0.36984** | **16 941.48** |  | **- 6 265.64** |  | **- 20 676.61** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 16 941.48 | 1 | - 6 265.64 | 3.3 | - 20 676.61 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 6 265.64** |  | **- 20 676.61** | **0** |
| **61** | **101-3532** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА( Расход на 2 слоя 400 мл на 1 м2) плотность краски 1,2кг/1л.** | | **л** | **214.4** | **91.31** |  | **19 576.86** |  | **64 603.64** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 91.31 | 1 | 19 576.86 | 3.3 | 64 603.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **19 576.86** |  | **64 603.64** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **52 552.73** | | **396 131.26** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **13 276.58** | | **247 077.15** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **4 974.82** | | **32 420.89** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **572.49** | | **10 654.03** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **34 301.33** | | **116 633.22** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **8 649.30** | | **160 963.57** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **6 063.86** | | **112 848.26** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **67 265.89** | | **669 943.09** | |
| **Раздел 5. Проемы** | | | | | | | | | | | |
| **62** | **ОЕРЖ 10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.6993** | **31 225.46** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 149.17 | 1.5525 | 1 247.61 | 18.61 | 23 218.02 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 309.18 | 1.6875 | 1 544.92 | 6.15 | 9 501.26 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 183.87 | 1.6875 | 216.98 | 18.61 | 4 038.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 28 767.11 | 1 | 20 116.84 | 6.6 | 132 771.14 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 78% | | | 1 142.38 |  | 21 259.70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *49%* | | | 717.65 |  | 13 355.45 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.63 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 126.6068 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **24 769.40** |  | **200 105.57** | **126.6068** |
| **63** | **203-0223** | **Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2** | | **м2** | **- 69.93** | **258.74** |  | **- 18 093.69** |  | **- 119 418.35** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 258.74 | 1 | - 18 093.69 | 6.6 | - 119 418.35 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 18 093.69** |  | **- 119 418.35** | **0** |
| **64** | **203-8088** | **Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Применительно: блоки дверные медицинские с покрытием SPI)** | | **м2** | **69.93** | **1 785.43** |  | **124 855.12** |  | **824 043.79** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 785.43 | 1 | 124 855.12 | 6.6 | 824 043.79 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124 855.12** |  | **824 043.79** | **0** |
| **65** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **37** | **100.28** |  | **3 710.36** |  | **24 488.38** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 3 710.36 | 6.6 | 24 488.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 710.36** |  | **24 488.38** | **0** |
| **66** | **101-0889** | **Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **37** | **102.57** |  | **3 795.09** |  | **25 047.59** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 102.57 | 1 | 3 795.09 | 6.6 | 25 047.59 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 795.09** |  | **25 047.59** | **0** |
| **67** | **101-0956** | **Петля накладная** | | **шт.** | **111** | **13.01** |  | **1 444.11** |  | **9 531.13** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 13.01 | 1 | 1 444.11 | 6.6 | 9 531.13 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 444.11** |  | **9 531.13** | **0** |
| **68** | **ОЕРЖ 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | **100 м коробок блоков** | **1.85** | **638.70** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 76.64 | 1.5525 | 220.12 | 18.61 | 4 096.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.72 | 1.6875 | 11.61 | 6.15 | 71.40 |  |
|  |  | МР | |  |  | 558.34 | 1 | 1 032.93 | 6.6 | 6 817.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 78% | | | 171.69 |  | 3 195.22 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *49%* | | | 107.86 |  | 2 007.25 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.82 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 22.46 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 544.21** |  | **16 187.64** | **22.46** |
| **69** | **203-0359** | **Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм** | | **м** | **- 207.2** | **4.90** |  | **- 1 015.28** |  | **- 6 700.85** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.90 | 1 | - 1 015.28 | 6.6 | - 6 700.85 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 1 015.28** |  | **- 6 700.85** | **0** |
| **70** | **101-3010** | **Наличники из ПВХ, шириной 70 мм** | | **м** | **207.2** | **39.15** |  | **8 111.88** |  | **53 538.41** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.15 | 1 | 8 111.88 | 6.6 | 53 538.41 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8 111.88** |  | **53 538.41** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **146 981.62** | | **987 005.69** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **1 467.73** | | **27 314.45** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 556.53** | | **9 572.66** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **216.98** | | **4 038.00** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **143 957.36** | | **950 118.58** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **1 314.07** | | **24 454.92** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **825.51** | | **15 362.70** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **149 121.20** | | **1 026 823.31** | |
| **Раздел 6. Ремонт процедурного кабинета дневного стационара** | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | |
| **71** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **0.05** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 71.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.02 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 2.31 | 18.61 | 42.99 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 1.39 |  | 25.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 1.29 |  | 24.07 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.2421 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4.99** |  | **92.85** | **0.2421** |
| **72** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.0186** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 72.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.021948 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 7.40 | 18.61 | 137.71 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 4.44 |  | 82.63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 4.14 |  | 77.12 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.776 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **15.98** |  | **297.46** | **0.776** |
| **73** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.01** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 73.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.105 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 19.84 | 18.61 | 369.22 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 5.52 | 5.26 | 29.04 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 0.55 | 18.61 | 10.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 60% | | | 12.23 |  | 227.68 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *56%* | | | 11.42 |  | 212.50 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.1077 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **49.01** |  | **838.44** | **2.1077** |
| **74** | **ОЕРЖр 57-3-2** | **Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки** | | **100 м плинтуса** | **0.1826** | **133.66** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.05 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 74.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.113212 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 133.66 | 1.15 | 28.07 | 18.61 | 522.38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 16.56 |  | 308.20 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 17.12 |  | 318.65 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.9987 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **61.75** |  | **1 149.23** | **2.9987** |
| **75** | **ОЕРЖр 57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток** | | **100 м2 покрытия** | **0.214** | **764.43** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 75.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 1.1128 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 715.47 | 1.15 | 176.08 | 18.61 | 3 276.85 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 48.96 | 1.15 | 12.05 | 6.41 | 77.24 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.04 | 1.15 | 4.93 | 18.61 | 91.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 106.80 |  | 1 987.47 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 110.42 |  | 2 054.85 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 71.31 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 17.5494 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **405.35** |  | **7 396.41** | **17.5494** |
| **76** | **ОЕРЖр 57-2-4** | **Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)** | | **100 м2 покрытия** | **0.214** | **3 523.86** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.05 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
| Пр | 76.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 1.4124 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 138.69 | 1.15 | 280.23 | 18.61 | 5 215.08 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2 385.17 | 1.15 | 586.99 | 5.05 | 2 964.30 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 256.83 | 1.15 | 63.21 | 18.61 | 1 176.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 202.63 |  | 3 770.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *61%* | | | 209.50 |  | 3 898.77 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 132.2 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 32.5344 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 279.35** |  | **15 849.09** | **32.5344** |
| **77** | **ОЕРЖр 63-7-5** | **Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.5** | **911.80** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.13.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 701.39 | 1.15 | 403.30 | 18.61 | 7 505.41 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 210.41 | 1.15 | 120.99 | 5.26 | 636.41 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.68 | 1.15 | 14.19 | 18.61 | 264.08 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 57% | | | 237.97 |  | 4 428.61 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 187.87 |  | 3 496.27 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 76.29 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 43.8668 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **950.13** |  | **16 066.70** | **43.8668** |
| **78** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **0.5** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1 | 106.80 | 18.61 | 1 987.55 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 73% | | | 77.96 |  | 1 450.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 57.67 |  | 1 073.28 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1 / 1 |  |  |  | 11.41 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **242.43** |  | **4 511.74** | **11.41** |
| **79** | **ОЕРЖр 69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | **1 т** | **2.97** | **27.09** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.13.1. | ОТ=18.61 ЭМ=5.26 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 8.89 | 1.15 | 30.36 | 18.61 | 565.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 18.20 | 1 | 54.05 | 1 | 54.05 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 57% | | | 17.31 |  | 322.05 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 13.66 |  | 254.25 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.03 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 3.518 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **115.38** |  | **1 195.35** | **3.518** |
| **80** | **ОССпж 01-01-01-021** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | **1 т груза** | **2.97** | **10.25** |  |  |  |  |  |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.84 ЭМ=6.84 ОТМ=6.84 МР=6.84 ОБ=6.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.25 | 1 | 30.44 | 6.84 | 208.21 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 70% | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **30.44** |  | **208.21** | **0** |
| **81** | **ОССпж 03-21-01-030** | **Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)** | | **1 т груза** | **2.97** | **19.29** |  |  |  |  |  |
|  | Часть III.П.4.п.7 | ПЗ=1.8 , ОТ=1 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.8 , ЗТМ=1.8 | | | | | | | | | |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.84 ЭМ=6.84 ОТМ=6.84 МР=6.84 ОБ=6.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 19.29 | 1 | 57.29 | 6.84 | 391.86 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **103.12** |  | **705.35** | **0** |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| **82** | **ОЕРЖ 11-01-050-01** | **Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя)** | | **100 м2 поверхности** | **0.214** | **1 611.25** |  |  |  |  |  |
|  | К = 2 | ПЗ=1 , ОТ=2 , ЭМ=2 , ОТМ=2 , МР=2 , ОБ=2 , ЗТ=2 , ЗТМ=2 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=18.61 ЭМ=5.78 ОТМ=18.61 МР=7.26 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 35.33 | 3.105 | 23.48 | 18.61 | 436.96 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.86 | 3.375 | 1.34 | 5.78 | 7.75 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 574.06 | 2 | 673.70 | 7.26 | 4 891.06 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 19.02 |  | 353.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 13.62 |  | 253.44 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.45 | 3.105 / 3.375 |  |  |  | 2.2924 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **731.16** |  | **5 943.15** | **2.2924** |
| **83** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **0.214** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=4.73 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.5525 | 125.10 | 18.61 | 2 328.11 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.6875 | 17.30 | 6.41 | 110.89 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.6875 | 6.38 | 18.61 | 118.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 300.49 | 4.73 | 1 421.32 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 106.50 |  | 1 981.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 76.26 |  | 1 419.17 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 13.5852 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **625.65** |  | **7 261.43** | **13.5852** |
| **84** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (До толщ.50 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **0.214** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 6 | ПЗ=1 , ОТ=6 , ЭМ=6 , ОТМ=6 , МР=6 , ОБ=6 , ЗТ=6 , ЗТМ=6 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=4.73 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 9.315 | 9.51 | 18.61 | 176.98 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 10.125 | 18.09 | 6.41 | 115.96 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 10.125 | 6.33 | 18.61 | 117.80 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 6 | 448.81 | 4.73 | 2 122.87 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 12.83 |  | 238.77 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 9.19 |  | 170.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 9.315 / 10.125 |  |  |  | 1.4517 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **498.43** |  | **2 825.55** | **1.4517** |
| **85** | **ОЕРЖ 11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.214** | **23 484.76** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.15. | ОТ=18.61 ЭМ=5.96 ОТМ=18.61 МР=3.36 | | | | | | | | | |
| Пр | 85.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.00214 | 0 | 1 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 3 256.31 | 1.5525 | 1 081.86 | 18.61 | 20 133.41 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.6875 | 10.33 | 5.96 | 61.57 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.6875 | 7.53 | 18.61 | 140.13 |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 199.85 | 1 | 4 322.77 | 3.36 | 14 524.51 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 81% | | | 882.41 |  | 16 421.57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *58%* | | | 631.85 |  | 11 758.65 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 312.14 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 103.7535 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 929.22** |  | **62 899.71** | **103.7535** |
| **86** | **101-4163** | **Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ** | | **кг** | **6.42** | **16.24** |  | **104.26** |  | **350.31** |  |
|  | 10.9.15. | ОТ=18.61 ЭМ=5.96 ОТМ=18.61 МР=3.36 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 16.24 | 1 | 104.26 | 3.36 | 350.31 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **104.26** |  | **350.31** | **0** |
| Стены | | | | | | | | | | | |
| **87** | **ОЕРЖр 61-27-1** | **Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу** | | **100 м2 поверхности** | **0.5** | **654.15** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 309.53 | 1.15 | 177.98 | 18.61 | 3 312.21 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 344.62 | 1.15 | 198.16 | 6.41 | 1 270.21 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 37.90 | 1.15 | 21.79 | 18.61 | 405.51 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 115.87 |  | 2 156.28 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 89.90 |  | 1 672.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 35.62 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 20.4815 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **581.91** |  | **8 411.67** | **20.4815** |
| **88** | **ОЕРЖ 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** | | **100 м2 покрытия** | **0.5** | **190.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
| Пр | 88.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.01 | 0 | 1 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 188.33 | 1.5525 | 146.19 | 18.61 | 2 720.60 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.20 | 1.6875 | 1.86 | 6.43 | 11.96 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 0.12 | 18.61 | 2.23 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.38 | 1 | 0.19 | 3.3 | 0.63 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 100.95 |  | 1 878.75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 61.45 |  | 1 143.59 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.33 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 12.6768 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **310.64** |  | **5 755.53** | **12.6768** |
| **89** | **101-6511** | **Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт (Расход 0,3 /1м2)** | | **т** | **0.01** | **20 109.23** |  | **201.09** |  | **663.60** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 109.23 | 1 | 201.09 | 3.3 | 663.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **201.09** |  | **663.60** | **0** |
| **90** | **ОЕРЖр 61-2-1** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0.2** | **3 427.76** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
| Пр | 90.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.676 | 0 | 1 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 158.63 | 1.15 | 496.48 | 18.61 | 9 239.49 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 22.78 | 1.15 | 5.24 | 6.41 | 33.59 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 9.33 | 1.15 | 2.15 | 18.61 | 40.01 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 246.35 | 1 | 249.27 | 5.28 | 1 316.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 289.21 |  | 5 382.11 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 224.38 |  | 4 175.78 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.74 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 46.8602 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 264.58** |  | **20 147.12** | **46.8602** |
| **91** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.5** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=18.61 ЭМ=8.35 ОТМ=18.61 МР=4.05 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.5525 | 1 365.86 | 18.61 | 25 418.65 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.6875 | 30.11 | 8.35 | 251.42 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.6875 | 17.22 | 18.61 | 320.46 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 4 853.23 | 4.05 | 19 655.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 954.33 |  | 17 759.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 580.89 |  | 10 810.43 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 125.336 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **7 784.42** |  | **73 896.07** | **125.336** |
| Потолки | | | | | | | | | | | |
| **92** | **ОЕРЖр 61-27-4** | **Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону** | | **100 м2 поверхности** | **0.214** | **1 430.49** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.5. | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 668.82 | 1.15 | 164.60 | 18.61 | 3 063.21 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 761.67 | 1.15 | 187.45 | 6.41 | 1 201.55 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 83.77 | 1.15 | 20.62 | 18.61 | 383.74 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 107.43 |  | 1 999.23 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 83.35 |  | 1 551.13 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 77.12 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 18.9792 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **542.83** |  | **7 815.12** | **18.9792** |
| **93** | **ОЕРЖ 15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков** | | **100 м2 покрытия** | **0.214** | **94.93** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
| Пр | 93.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.002782 | 0 | 1 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 93.47 | 1.5525 | 31.05 | 18.61 | 577.84 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.27 | 1.6875 | 0.46 | 6.43 | 2.96 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.6875 | 0.05 | 18.61 | 0.93 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.19 | 1 | 0.04 | 3.3 | 0.13 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 21.46 |  | 399.35 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 13.06 |  | 243.08 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 8.11 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 2.6947 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **66.07** |  | **1 223.36** | **2.6947** |
| **94** | **101-6511** | **Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт** | | **т** | **0.002782** | **20 109.23** |  | **55.94** |  | **184.60** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 20 109.23 | 1 | 55.94 | 3.3 | 184.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **55.94** |  | **184.60** | **0** |
| **95** | **ОЕРЖр 61-1-8** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм** | | **100 м2 поверхности** | **0.214** | **2 429.74** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.3. | ОТ=18.61 ЭМ=10.55 ОТМ=18.61 МР=3.65 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 575.94 | 1.15 | 141.74 | 18.61 | 2 637.78 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 20.74 | 1.15 | 5.10 | 10.55 | 53.81 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 8.49 | 1.15 | 2.09 | 18.61 | 38.89 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 833.06 | 1 | 392.27 | 3.65 | 1 431.79 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 58% | | | 83.42 |  | 1 552.47 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45%* | | | 64.72 |  | 1 204.50 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 57.86 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 14.2393 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **687.25** |  | **6 880.35** | **14.2393** |
| **96** | **ОЕРЖ 15-04-005-04** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.214** | **2 075.04** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 579.96 | 1.5525 | 192.68 | 18.61 | 3 585.77 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 15.54 | 1.6875 | 5.61 | 6.43 | 36.07 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.28 | 1.6875 | 0.10 | 18.61 | 1.86 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 479.54 | 1 | 316.62 | 3.3 | 1 044.85 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 69% | | | 133.02 |  | 2 475.46 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *42%* | | | 80.97 |  | 1 506.80 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 53.92 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 17.9147 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **728.90** |  | **8 648.95** | **17.9147** |
| **97** | **101-1959** | **Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180** | | **т** | **- 0.014766** | **16 941.48** |  | **- 250.16** |  | **- 825.53** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 16 941.48 | 1 | - 250.16 | 3.3 | - 825.53 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 250.16** |  | **- 825.53** | **0** |
| **98** | **101-3532** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА( Расход на 2 слоя 400 мл на 1 м2) плотность краски 1,2кг/1л.** | | **л** | **8.56** | **91.31** |  | **781.61** |  | **2 579.31** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.3 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 91.31 | 1 | 781.61 | 3.3 | 2 579.31 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **781.61** |  | **2 579.31** | **0** |
| Проемы | | | | | | | | | | | |
| **99** | **ОЕРЖ 10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.0186** | **31 225.46** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 149.17 | 1.5525 | 33.18 | 18.61 | 617.48 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 309.18 | 1.6875 | 41.09 | 6.15 | 252.70 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 183.87 | 1.6875 | 5.77 | 18.61 | 107.38 |  |
|  |  | МР | |  |  | 28 767.11 | 1 | 535.07 | 6.6 | 3 531.46 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 78% | | | 30.38 |  | 565.39 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *49%* | | | 19.09 |  | 355.18 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.63 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 3.3674 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **658.81** |  | **5 322.21** | **3.3674** |
| **100** | **203-0223** | **Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2** | | **м2** | **- 1.86** | **258.74** |  | **- 481.26** |  | **- 3 176.32** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 258.74 | 1 | - 481.26 | 6.6 | - 3 176.32 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 481.26** |  | **- 3 176.32** | **0** |
| **101** | **203-8088** | **Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Применительно: блоки дверные медицинские с покрытием SPI)** | | **м2** | **1.86** | **1 785.43** |  | **3 320.90** |  | **21 917.94** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 785.43 | 1 | 3 320.90 | 6.6 | 21 917.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 320.90** |  | **21 917.94** | **0** |
| **102** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **1** | **100.28** |  | **100.28** |  | **661.85** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 100.28 | 6.6 | 661.85 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **100.28** |  | **661.85** | **0** |
| **103** | **101-0889** | **Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **1** | **102.57** |  | **102.57** |  | **676.96** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 102.57 | 1 | 102.57 | 6.6 | 676.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **102.57** |  | **676.96** | **0** |
| **104** | **101-0956** | **Петля накладная** | | **шт.** | **3** | **13.01** |  | **39.03** |  | **257.60** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 13.01 | 1 | 39.03 | 6.6 | 257.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **39.03** |  | **257.60** | **0** |
| **105** | **ОЕРЖ 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | **100 м коробок блоков** | **0.05** | **638.70** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 76.64 | 1.5525 | 5.95 | 18.61 | 110.73 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.72 | 1.6875 | 0.31 | 6.15 | 1.91 |  |
|  |  | МР | |  |  | 558.34 | 1 | 27.92 | 6.6 | 184.27 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 78% | | | 4.64 |  | 86.37 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *49%* | | | 2.92 |  | 54.26 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.82 | 1.5525 / 1.6875 |  |  |  | 0.607 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **41.74** |  | **437.54** | **0.607** |
| **106** | **203-0359** | **Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм** | | **м** | **- 5.6** | **4.90** |  | **- 27.44** |  | **- 181.10** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.90 | 1 | - 27.44 | 6.6 | - 181.10 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 27.44** |  | **- 181.10** | **0** |
| **107** | **101-3010** | **Наличники из ПВХ, шириной 70 мм** | | **м** | **5.6** | **39.15** |  | **219.24** |  | **1 446.98** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=18.61 ЭМ=6.15 ОТМ=18.61 МР=6.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.15 | 1 | 219.24 | 6.6 | 1 446.98 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **219.24** |  | **1 446.98** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **22 772.10** | | **176 749.18** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **5 050.05** | | **93 981.41** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 335.73** | | **7 719.41** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **173.03** | | **3 220.08** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **16 340.49** | | **74 734.87** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **3 538.76** | | **65 855.90** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **2 564.74** | | **47 729.71** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **28 875.60** | | **290 334.79** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по всем разделам** | | | | | | |  | **1 143 180.15** | | **8 852 445.42** | |
| **В том числе (справочно)** | | | | | | |  |  | |  | |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **995 253.42** | | **6 099 529.35** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **124 672.66** | | **2 320 158.20** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **38 104.64** | | **239 039.38** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **5 440.07** | | **101 239.71** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **830 737.24** | | **3 528 437.83** | |
| **Фонд оплаты труда (справочно)** | | | | | | |  | **130 112.73** | | **2 421 397.91** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **86 278.33** | | **1 605 639.25** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **61 648.40** | | **1 147 276.82** | |
| **Всего по смете** | | | | | | |  | **1 143 180.15** | | **8 852 445.42** | |
| **Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15+ОБ)\*0,20** | | | | | | |  | **186 986.39** | | **822 642.89** | |
| **Итого** | | | | | | |  | **1 330 166.54** | | **9 675 088.31** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальная смета № 02-01-02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на: Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Сметная стоимость: | | **1132,265** | | | тыс.руб. | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Нормативная трудоемкость: | | **1791,47** | | | чел.час | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | Средства на оплату труда: | | **371,67** | | | тыс.руб. | |  |
| Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С использованием: | | | | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № пп | | Шифр расценки и коды ресурсов | | Наименование работ и затрат | | | Ед. изм. | Количество единиц | | Цена на единицу измерения, руб. | | Попра- вочные коэф- фици- енты | | Всего в базисном уровне  цен, руб. | | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | | ЗТР всего, чел-ч |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ОЕРЖр 67-4-5** | | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт.** | **2.42** | | **174.82** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 172.10 | | 1.15 | | 478.95 | | 18.61 | 8 913.26 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 2.72 | | 1.15 | | 7.57 | | 6.03 | 45.65 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 1.11 | | 1.15 | | 3.09 | | 18.61 | 57.50 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 298.86 | |  | 5 561.87 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 284.40 | |  | 5 292.75 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 17.97 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 50.0105 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **1 069.78** | |  | **19 813.53** | | **50.0105** |
| **2** | | **ОЕРЖм 08-02-390-01** | | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Демонтаж)** | | | **100 м** | **19.3** | | **277.45** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.2.е, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=0.5 , ЭМ=0.5 , ОТМ=0.5 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.5 , ЗТМ=0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 185.87 | | 0.675 | | 2 421.42 | | 18.61 | 45 062.63 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 32.62 | | 0.675 | | 424.96 | | 6.03 | 2 562.51 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 0.675 | | 1.82 | | 18.61 | 33.87 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 58.96 | | 0 | | 0.00 | | 4.32 | 0.00 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 1 696.27 | |  | 31 567.55 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 1 429.71 | |  | 26 606.94 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 16.3 | | 0.675 / 0.675 | |  | |  |  | | 212.3483 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **5 972.36** | |  | **105 799.63** | | **212.3483** |
| **3** | | **ОЕРЖр 67-3-1** | | **Демонтаж кабеля** | | | **100 м** | **26.52** | | **90.57** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 90.23 | | 1.15 | | 2 751.83 | | 18.61 | 51 211.56 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 0.34 | | 1.15 | | 10.37 | | 6.03 | 62.53 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 1.15 | | 4.27 | | 18.61 | 79.46 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 1 708.78 | |  | 31 800.43 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 1 626.10 | |  | 30 261.70 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 9.65 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 294.3057 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **6 097.08** | |  | **113 336.22** | | **294.3057** |
| **4** | | **ОЕРЖр 67-4-1** | | **Демонтаж выключателей, розеток** | | | **100 шт.** | **3.76** | | **54.66** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.5. | | ОТ=18.61 ОТМ=18.61 МР=2.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 54.66 | | 1.15 | | 236.35 | | 18.61 | 4 398.47 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 146.54 | |  | 2 727.05 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 139.45 | |  | 2 595.10 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 5.84 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 25.2522 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **522.34** | |  | **9 720.62** | | **25.2522** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | |  | | **6 331.45** | | | **112 256.61** | | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | |  | | **5 888.55** | | | **109 585.92** | | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | |  | | **442.90** | | | **2 670.69** | | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | |  | | **9.18** | | | **170.83** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |  | | **3 850.45** | | | **71 656.90** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |  | | **3 479.66** | | | **64 756.49** | | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | |  | | **13 661.56** | | | **248 670.00** | | |
| **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | **ОЕРЖм 08-03-594-01** | | **Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1** | | | **100 шт.** | **2.42** | | **1 010.43** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 837.76 | | 1.35 | | 2 736.96 | | 18.61 | 50 934.83 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 46.98 | | 1.35 | | 153.48 | | 5.95 | 913.21 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 3.24 | | 1.35 | | 10.59 | | 18.61 | 197.08 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 125.69 | | 1 | | 304.17 | | 3.14 | 955.09 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 1 923.29 | |  | 35 792.34 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 1 621.05 | |  | 30 167.83 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 70.6 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 230.6502 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **6 738.95** | |  | **118 763.30** | | **230.6502** |
| **6** | | **ОЕРЖм 10-08-019-01** | | **Коробка ответвительная на стене** | | | **1 шт.** | **164** | | **6.31** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 5.86 | | 1.35 | | 1 297.40 | | 18.61 | 24 144.61 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 0.45 | | 1 | | 73.80 | | 3.14 | 231.73 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 59% | | | | | | 765.47 | |  | 14 245.32 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *54%* | | | | | | 700.60 | |  | 13 038.09 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 0.5 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 110.7 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **2 837.27** | |  | **51 659.75** | | **110.7** |
| **7** | | **503-0704** | | **Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм** | | | **шт.** | **164** | | **24.52** | |  | | **4 021.28** | |  | **12 626.82** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 24.52 | | 1 | | 4 021.28 | | 3.14 | 12 626.82 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **4 021.28** | |  | **12 626.82** | | **0** |
| **8** | | **ОЕРЖм 08-02-390-03** | | **Короба пластмассовые шириной до 120 мм** | | | **100 м** | **0.8** | | **380.00** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 231.97 | | 1.35 | | 250.53 | | 18.61 | 4 662.36 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 40.86 | | 1.35 | | 44.13 | | 5.95 | 262.57 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 1.35 | | 0.15 | | 18.61 | 2.79 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 107.17 | | 1 | | 85.74 | | 3.14 | 269.22 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 175.48 | |  | 3 265.61 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 147.90 | |  | 2 752.44 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 20.34 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 21.9672 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **703.78** | |  | **11 212.20** | | **21.9672** |
| **9** | | **510-2034-001\*** | | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 100х50 мм** | | | **м** | **81.6** | | **153.31** | |  | | **12 510.10** | |  | **39 281.71** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 153.31 | | 1 | | 12 510.10 | | 3.14 | 39 281.71 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **12 510.10** | |  | **39 281.71** | | **0** |
| **10** | | **ОЕРЖм 08-02-390-01** | | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | | **100 м** | **18.26** | | **277.45** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 185.87 | | 1.35 | | 4 581.88 | | 18.61 | 85 268.79 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 32.62 | | 1.35 | | 804.12 | | 5.95 | 4 784.51 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 1.35 | | 3.45 | | 18.61 | 64.20 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 58.96 | | 1 | | 1 076.61 | | 3.14 | 3 380.56 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 3 209.73 | |  | 59 733.09 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 2 705.34 | |  | 50 346.46 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 16.3 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 401.8113 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **12 377.68** | |  | **203 513.41** | | **401.8113** |
| **11** | | **510-2020-001\*** | | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 40х20 мм** | | | **м** | **488.58** | | **43.32** | |  | | **21 165.29** | |  | **66 459.01** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 43.32 | | 1 | | 21 165.29 | | 3.14 | 66 459.01 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **21 165.29** | |  | **66 459.01** | | **0** |
| **12** | | **510-2014-001\*** | | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (Применительно: 25х25)** | | | **м** | **568.14** | | **20.18** | |  | | **11 465.07** | |  | **36 000.32** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 20.18 | | 1 | | 11 465.07 | | 3.14 | 36 000.32 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **11 465.07** | |  | **36 000.32** | | **0** |
| **13** | | **510-2015-001\*** | | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (2 канала) (Применительно: 25х16)** | | | **м** | **805.8** | | **18.15** | |  | | **14 625.27** | |  | **45 923.35** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 18.15 | | 1 | | 14 625.27 | | 3.14 | 45 923.35 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **14 625.27** | |  | **45 923.35** | | **0** |
| **14** | | **ОЕРЖм 08-02-148-01** | | **Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг** | | | **100 м кабеля** | **21.88** | | **222.12** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 114.48 | | 1.35 | | 3 381.51 | | 18.61 | 62 929.90 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 61.11 | | 1.35 | | 1 805.07 | | 5.95 | 10 740.17 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 3.24 | | 1.35 | | 95.70 | | 18.61 | 1 780.98 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 46.53 | | 1 | | 1 018.08 | | 3.14 | 3 196.77 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 2 434.05 | |  | 45 297.62 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 2 051.55 | |  | 38 179.42 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 10.12 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 298.9246 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **10 690.26** | |  | **160 343.88** | | **298.9246** |
| **15** | | **ОЕРЖм 08-03-591-08** | | **Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт.** | **2.02** | | **548.84** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 411.26 | | 1.35 | | 1 121.51 | | 18.61 | 20 871.30 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 14.36 | | 1.35 | | 39.16 | | 5.95 | 233.00 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.49 | | 1.35 | | 1.34 | | 18.61 | 24.94 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 123.22 | | 1 | | 248.90 | | 3.14 | 781.55 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 786.00 | |  | 14 627.37 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 662.48 | |  | 12 328.78 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 34.59 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 94.3269 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **2 858.05** | |  | **48 842.00** | | **94.3269** |
| **16** | | **ОЕРЖм 08-03-591-01** | | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт.** | **0.66** | | **512.91** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 376.04 | | 1.35 | | 335.05 | | 18.61 | 6 235.28 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 14.36 | | 1.35 | | 12.79 | | 5.95 | 76.10 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.49 | | 1.35 | | 0.44 | | 18.61 | 8.19 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 122.51 | | 1 | | 80.86 | | 3.14 | 253.90 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 234.84 | |  | 4 370.43 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 197.94 | |  | 3 683.65 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 31.63 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 28.1823 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **861.48** | |  | **14 619.36** | | **28.1823** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | |  | | **83 238.76** | | | **481 416.66** | | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | |  | | **13 704.84** | | | **255 047.07** | | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | |  | | **2 858.75** | | | **17 009.56** | | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | |  | | **111.67** | | | **2 078.18** | | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | |  | | **66 675.17** | | | **209 360.03** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |  | | **9 528.86** | | | **177 331.78** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |  | | **8 086.86** | | | **150 496.67** | | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | |  | | **100 854.48** | | | **809 245.11** | | |
| **Раздел 3. Дневной стационар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | | **ОЕРЖр 67-4-5** | | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт.** | **0.04** | | **174.82** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 172.10 | | 1.15 | | 7.92 | | 18.61 | 147.39 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 2.72 | | 1.15 | | 0.13 | | 6.03 | 0.78 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 1.11 | | 1.15 | | 0.05 | | 18.61 | 0.93 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 4.94 | |  | 91.96 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 4.70 | |  | 87.51 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 17.97 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 0.8266 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **17.69** | |  | **327.64** | | **0.8266** |
| **18** | | **ОЕРЖм 08-02-390-01** | | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Демонтаж)** | | | **100 м** | **0.2** | | **277.45** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.2.е, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=0.5 , ЭМ=0.5 , ОТМ=0.5 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.5 , ЗТМ=0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 185.87 | | 0.675 | | 25.09 | | 18.61 | 466.92 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 32.62 | | 0.675 | | 4.40 | | 6.03 | 26.53 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 0.675 | | 0.02 | | 18.61 | 0.37 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 58.96 | | 0 | | 0.00 | | 4.32 | 0.00 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 17.58 | |  | 327.10 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 14.81 | |  | 275.70 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 16.3 | | 0.675 / 0.675 | |  | |  |  | | 2.2006 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **61.88** | |  | **1 096.25** | | **2.2006** |
| **19** | | **ОЕРЖр 67-3-1** | | **Демонтаж кабеля** | | | **100 м** | **0.3** | | **90.57** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.1. | | ОТ=18.61 ЭМ=6.03 ОТМ=18.61 МР=4.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 90.23 | | 1.15 | | 31.13 | | 18.61 | 579.33 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 0.34 | | 1.15 | | 0.12 | | 6.03 | 0.72 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 1.15 | | 0.05 | | 18.61 | 0.93 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 19.33 | |  | 359.76 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 18.40 | |  | 342.35 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 9.65 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 3.3293 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **68.98** | |  | **1 282.16** | | **3.3293** |
| **20** | | **ОЕРЖр 67-4-1** | | **Демонтаж выключателей, розеток** | | | **100 шт.** | **0.04** | | **54.66** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.17.5. | | ОТ=18.61 ОТМ=18.61 МР=2.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 54.66 | | 1.15 | | 2.51 | | 18.61 | 46.71 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 62% | | | | | | 1.56 | |  | 28.96 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 1.48 | |  | 27.56 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 5.84 | | 1.15 / 1.15 | |  | |  |  | | 0.2686 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **5.55** | |  | **103.23** | | **0.2686** |
| Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | | **ОЕРЖм 08-03-594-01** | | **Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1** | | | **100 шт.** | **0.04** | | **1 010.43** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 837.76 | | 1.35 | | 45.24 | | 18.61 | 841.92 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 46.98 | | 1.35 | | 2.54 | | 5.95 | 15.11 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 3.24 | | 1.35 | | 0.17 | | 18.61 | 3.16 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 125.69 | | 1 | | 5.03 | | 3.14 | 15.79 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 31.79 | |  | 591.56 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 26.79 | |  | 498.60 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 70.6 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 3.8124 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **111.39** | |  | **1 962.98** | | **3.8124** |
| **22** | | **ОЕРЖм 10-08-019-01** | | **Коробка ответвительная на стене** | | | **1 шт.** | **0.04** | | **6.31** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 5.86 | | 1.35 | | 0.32 | | 18.61 | 5.96 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 0.45 | | 1 | | 0.02 | | 3.14 | 0.06 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 59% | | | | | | 0.19 | |  | 3.52 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *54%* | | | | | | 0.17 | |  | 3.22 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 0.5 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 0.027 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **0.70** | |  | **12.76** | | **0.027** |
| **23** | | **503-0704** | | **Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм** | | | **шт.** | **4** | | **24.52** | |  | | **98.08** | |  | **307.97** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 24.52 | | 1 | | 98.08 | | 3.14 | 307.97 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **98.08** | |  | **307.97** | | **0** |
| **26** | | **ОЕРЖм 08-02-390-01** | | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | | **100 м** | **0.3** | | **277.45** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 185.87 | | 1.35 | | 75.28 | | 18.61 | 1 400.96 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 32.62 | | 1.35 | | 13.21 | | 5.95 | 78.60 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.14 | | 1.35 | | 0.06 | | 18.61 | 1.12 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 58.96 | | 1 | | 17.69 | | 3.14 | 55.55 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 52.74 | |  | 981.46 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 44.45 | |  | 827.23 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 16.3 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 6.6016 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **203.37** | |  | **3 343.80** | | **6.6016** |
| **29** | | **510-2015-001\*** | | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (2 канала) (Применительно: 25х16)** | | | **м** | **30.6** | | **18.15** | |  | | **555.39** | |  | **1 743.92** | |  |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 18.15 | | 1 | | 555.39 | | 3.14 | 1 743.92 | |  |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **555.39** | |  | **1 743.92** | | **0** |
| **30** | | **ОЕРЖм 08-02-148-01** | | **Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг** | | | **100 м кабеля** | **0.3** | | **222.12** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 114.48 | | 1.35 | | 46.36 | | 18.61 | 862.76 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 61.11 | | 1.35 | | 24.75 | | 5.95 | 147.26 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 3.24 | | 1.35 | | 1.31 | | 18.61 | 24.38 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 46.53 | | 1 | | 13.96 | | 3.14 | 43.83 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 33.37 | |  | 621.00 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 28.13 | |  | 523.41 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 10.12 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 4.0986 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **146.57** | |  | **2 198.26** | | **4.0986** |
| **31** | | **ОЕРЖм 08-03-591-08** | | **Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт.** | **0.03** | | **548.84** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 411.26 | | 1.35 | | 16.66 | | 18.61 | 310.04 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 14.36 | | 1.35 | | 0.58 | | 5.95 | 3.45 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.49 | | 1.35 | | 0.02 | | 18.61 | 0.37 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 123.22 | | 1 | | 3.70 | | 3.14 | 11.62 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 11.68 | |  | 217.29 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 9.84 | |  | 183.14 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 34.59 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 1.4009 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **42.46** | |  | **725.54** | | **1.4009** |
| **32** | | **ОЕРЖм 08-03-591-01** | | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт.** | **0.01** | | **512.91** | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.14.2. | | ОТ=18.61 ЭМ=5.95 ОТМ=18.61 МР=3.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | ОТ | | | руб. |  | | 376.04 | | 1.35 | | 5.08 | | 18.61 | 94.54 | |  |
|  | |  | | ЭМ | | |  |  | | 14.36 | | 1.35 | | 0.19 | | 5.95 | 1.13 | |  |
|  | |  | | в т.ч. ОТМ | | |  |  | | 0.49 | | 1.35 | | 0.01 | | 18.61 | 0.19 | |  |
|  | |  | | МР | | |  |  | | 122.51 | | 1 | | 1.23 | | 3.14 | 3.86 | |  |
|  | |  | | НР от ФОТ | | | % | 70% | | | | | | 3.56 | |  | 66.31 | |  |
|  | |  | | СП от ФОТ | | | % | *59%* | | | | | | 3.00 | |  | 55.89 | |  |
|  | |  | | ЗТ+ЗТМ | | | чел-ч |  | | 31.63 | | 1.35 / 1.35 | |  | |  |  | | 0.427 |
|  | |  | | **Всего по позиции** | | |  |  | |  | |  | | **13.06** | |  | **221.73** | | **0.427** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | |  | | **996.61** | | | **7 212.71** | | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | |  | | **255.59** | | | **4 756.53** | | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | |  | | **45.92** | | | **273.58** | | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | |  | | **1.69** | | | **31.45** | | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | |  | | **695.10** | | | **2 182.60** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |  | | **176.74** | | | **3 288.92** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |  | | **151.77** | | | **2 824.61** | | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | |  | | **1 325.12** | | | **13 326.24** | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Итого по всем разделам** | | | | | | | | | | | |  | | **115 841.16** | | | **1 071 241.35** | | |
| **В том числе (справочно)** | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | |  | | **90 566.82** | | | **600 885.98** | | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | |  | | **19 848.98** | | | **369 389.52** | | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | |  | | **3 347.57** | | | **19 953.83** | | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | |  | | **122.54** | | | **2 280.46** | | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | |  | | **67 370.27** | | | **211 542.63** | | |
| **Фонд оплаты труда (справочно)** | | | | | | | | | | | |  | | **19 971.52** | | | **371 669.98** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |  | | **13 556.05** | | | **252 277.60** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |  | | **11 718.29** | | | **218 077.77** | | |
| **Всего по смете** | | | | | | | | | | | |  | | **115 841.16** | | | **1 071 241.35** | | |
| **Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15+ОБ)\*0,20** | | | | | | | | | | | |  | | **24 437.18** | | | **61 023.52** | | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | |  | | **140 278.34** | | | **1 132 264.87** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Локальная смета)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на: Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | Сметная стоимость: | | | **144,762** | | тыс.руб. |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | Нормативная трудоемкость: | | | **281,95** | | чел.час |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | Средства на оплату труда: | | | **56,219** | | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С использованием: | | | | | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № пп | | Шифр расценки и коды ресурсов | | | Наименование работ и затрат | | | | | Ед. изм. | | Количество единиц | | Цена на единицу измерения, руб. | | | Попра- вочные коэф- фици- енты | | | Всего в базисном уровне  цен, руб. | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ОЕРЖр 65-4-2** | | | **Демонтаж унитазов и писсуаров** | | | | | **100 приборов** | | **0.04** | | **663.58** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 1.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.106 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 653.72 | | | 1.15 | | | 30.07 | 18.61 | 559.60 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 9.86 | | | 1.15 | | | 0.45 | 6.41 | 2.88 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 4.04 | | | 1.15 | | | 0.19 | 18.61 | 3.54 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 16.64 |  | 309.73 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 13.62 |  | 253.41 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 64.13 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 2.9499 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **60.78** |  | **1 125.62** | **2.9499** |
| **2** | | **ОЕРЖр 65-4-10** | | | **Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе** | | | | | **100 приборов** | | **0.04** | | **390.59** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 2.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.07 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 381.75 | | | 1.15 | | | 17.56 | 18.61 | 326.79 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 8.84 | | | 1.15 | | | 0.41 | 6.41 | 2.63 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 3.62 | | | 1.15 | | | 0.17 | 18.61 | 3.16 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 9.75 |  | 181.47 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 7.98 |  | 148.48 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 37.54 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 1.7269 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **35.70** |  | **659.37** | **1.7269** |
| **3** | | **ОЕРЖр 65-3-7** | | | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | | | | **100 шт. арматуры** | | **0.17** | | **378.29** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 3.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.0374 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 375.91 | | | 1.15 | | | 73.49 | 18.61 | 1 367.65 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 2.38 | | | 1.15 | | | 0.47 | 6.41 | 3.01 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 0.97 | | | 1.15 | | | 0.19 | 18.61 | 3.54 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 40.52 |  | 754.15 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 33.16 |  | 617.04 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 36.78 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 7.1905 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **147.64** |  | **2 741.85** | **7.1905** |
| **4** | | **ОЕРЖр 65-4-1** | | | **Демонтаж умывальников и раковин** | | | | | **100 приборов** | | **0.17** | | **534.15** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 4.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.3094 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 525.31 | | | 1.15 | | | 102.70 | 18.61 | 1 911.25 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 8.84 | | | 1.15 | | | 1.73 | 6.41 | 11.09 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 3.62 | | | 1.15 | | | 0.71 | 18.61 | 13.21 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 56.88 |  | 1 058.45 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 46.53 |  | 866.01 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 51.56 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 10.08 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **207.84** |  | **3 846.80** | **10.08** |
| **5** | | **ОЕРЖр 65-19-1** | | | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | | | | | **100 шт.** | | **0.49** | | **1 114.56** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 1 038.40 | | | 1.15 | | | 585.14 | 18.61 | 10 889.46 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 76.16 | | | 1.15 | | | 42.92 | 6.41 | 275.12 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 31.18 | | | 1.15 | | | 17.57 | 18.61 | 326.98 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 331.49 |  | 6 169.04 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 271.22 |  | 5 047.40 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 112.24 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 63.2472 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **1 230.77** |  | **22 381.02** | **63.2472** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **854.94** | | **15 349.48** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **808.96** | | **15 054.75** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **45.98** | | **294.73** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **18.83** | | **350.43** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **455.28** | | **8 472.84** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **372.51** | | **6 932.34** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 682.73** | | **30 754.66** | |
| **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | **ОЕРЖ 18-03-001-02** | | | **Установка радиаторов стальных** | | | | | **100 кВт радиаторов и конвекторов** | | **0.8575** | | **20 223.11** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.17. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 6.1 101-9102 | | | Дюбели распорные полиэтиленовые | | | | | 10 шт. | | 7.63175 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 4.75 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 705.86 | | | 1.5525 | | | 939.69 | 18.61 | 17 487.63 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 248.12 | | | 1.6875 | | | 359.04 | 6.43 | 2 308.63 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 18.02 | | | 1.6875 | | | 26.08 | 18.61 | 485.35 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 19 269.13 | | | 1 | | | 16 523.28 | 4.75 | 78 485.58 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 811.25 |  | 15 097.30 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 618.09 |  | 11 502.71 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 66.88 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 89.1834 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **19 251.35** |  | **124 881.85** | **89.1834** |
| **7** | | **301-0559** | | | **Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные** | | | | | **кВт** | | **- 85.75** | | **179.83** | | |  | | | **- 15 420.42** |  | **- 73 247.00** |  |
|  | | 10.13.17. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 179.83 | | | 1 | | | - 15 420.42 | 4.75 | - 73 247.00 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 15 420.42** |  | **- 73 247.00** | **0** |
| **8** | | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | | | **Установка смесителей** | | | | | **10 шт.** | | **1.7** | | **1 647.33** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.13. | | | ОТ=18.61 ЭМ=4.8 ОТМ=18.61 МР=2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 80.78 | | | 1.5525 | | | 213.20 | 18.61 | 3 967.65 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 0.20 | | | 1.6875 | | | 0.57 | 4.8 | 2.74 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 1 566.35 | | | 1 | | | 2 662.80 | 2.92 | 7 775.38 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 179.09 |  | 3 332.83 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 136.45 |  | 2 539.30 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 7 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 18.4748 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **3 192.11** |  | **17 617.90** | **18.4748** |
| **9** | | **301-1527** | | | **Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения** | | | | | **шт.** | | **- 17** | | **154.89** | | |  | | | **- 2 633.13** |  | **- 7 688.74** |  |
|  | | 10.13.13. | | | ОТ=18.61 ЭМ=4.8 ОТМ=18.61 МР=2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 154.89 | | | 1 | | | - 2 633.13 | 2.92 | - 7 688.74 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 2 633.13** |  | **- 7 688.74** | **0** |
| **10** | | **ОЕРЖ 17-01-001-14** | | | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды** | | | | | **10 компл.** | | **1.7** | | **1 802.88** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.12. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 249.84 | | | 1.5525 | | | 659.39 | 18.61 | 12 271.25 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 25.26 | | | 1.6875 | | | 72.46 | 6.43 | 465.92 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 1.81 | | | 1.6875 | | | 5.19 | 18.61 | 96.59 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 1 527.78 | | | 1 | | | 2 597.23 | 3.16 | 8 207.25 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 558.25 |  | 10 388.99 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 425.33 |  | 7 915.42 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 21.78 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 57.5127 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **4 312.66** |  | **39 248.83** | **57.5127** |
| **11** | | **301-0825** | | | **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм** | | | | | **компл.** | | **- 17** | | **143.96** | | |  | | | **- 2 447.32** |  | **- 7 733.53** |  |
|  | | 10.13.12. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=3.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 143.96 | | | 1 | | | - 2 447.32 | 3.16 | - 7 733.53 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 2 447.32** |  | **- 7 733.53** | **0** |
| **12** | | **ОЕРЖ 17-01-003-01** | | | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | | | | | **10 компл.** | | **0.4** | | **4 302.24** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.15. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=3.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 281.14 | | | 1.5525 | | | 174.59 | 18.61 | 3 249.12 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 47.51 | | | 1.6875 | | | 32.07 | 6.42 | 205.89 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 4.45 | | | 1.6875 | | | 3.00 | 18.61 | 55.83 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 3 973.59 | | | 1 | | | 1 589.44 | 3.59 | 5 706.09 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 149.18 |  | 2 776.16 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 113.66 |  | 2 115.17 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 24.96 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 15.5174 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **2 058.94** |  | **14 052.43** | **15.5174** |
| **13** | | **301-1521** | | | **Унитаз-компакт «Комфорт»** | | | | | **компл.** | | **- 4** | | **370.17** | | |  | | | **- 1 480.68** |  | **- 5 315.64** |  |
|  | | 10.13.15. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=3.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 370.17 | | | 1 | | | - 1 480.68 | 3.59 | - 5 315.64 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 1 480.68** |  | **- 5 315.64** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **3 842.21** | | **46 148.22** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 986.87** | | **36 975.65** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **464.14** | | **2 983.18** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **34.27** | | **637.77** | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 391.20** | | **6 189.39** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 697.77** | | **31 595.28** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 293.53** | | **24 072.60** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **6 833.51** | | **101 816.10** | |
| **Раздел 3. Дневной стационар (процедурный кабинет)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | | **ОЕРЖр 65-3-7** | | | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | | | | **100 шт. арматуры** | | **0.01** | | **378.29** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 14.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.0022 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 375.91 | | | 1.15 | | | 4.32 | 18.61 | 80.40 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 2.38 | | | 1.15 | | | 0.03 | 6.41 | 0.19 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 0.97 | | | 1.15 | | | 0.01 | 18.61 | 0.19 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 2.38 |  | 44.32 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 1.95 |  | 36.27 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 36.78 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 0.423 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **8.68** |  | **161.18** | **0.423** |
| **17** | | **ОЕРЖр 65-4-3** | | | **Демонтаж моек** | | | | | **100 приборов** | | **0.01** | | **1 077.48** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 17.1 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | т | | 0.0118 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 1 050.62 | | | 1.15 | | | 12.08 | 18.61 | 224.81 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 26.86 | | | 1.15 | | | 0.31 | 6.41 | 1.99 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 11.00 | | | 1.15 | | | 0.13 | 18.61 | 2.42 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 6.72 |  | 124.98 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 5.49 |  | 102.25 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 103.39 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 1.189 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **24.60** |  | **454.03** | **1.189** |
| **16** | | **ОЕРЖр 65-19-1** | | | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | | | | | **100 шт.** | | **0.03** | | **1 114.56** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30.15.1. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.41 ОТМ=18.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 1 038.40 | | | 1.15 | | | 35.82 | 18.61 | 666.61 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 76.16 | | | 1.15 | | | 2.63 | 6.41 | 16.86 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 31.18 | | | 1.15 | | | 1.08 | 18.61 | 20.10 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 55% | | | | | | | | 20.30 |  | 377.69 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *45%* | | | | | | | | 16.61 |  | 309.02 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 112.24 | | | 1.15 / 1.15 | | |  |  |  | 3.8723 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **75.36** |  | **1 370.18** | **3.8723** |
| **18** | | **ОЕРЖ 18-03-001-02** | | | **Установка радиаторов стальных** | | | | | **100 кВт радиаторов и конвекторов** | | **0.0525** | | **20 223.11** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.17. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пр | | 18.1 101-9102 | | | Дюбели распорные полиэтиленовые | | | | | 10 шт. | | 0.46725 | | 0 | | | 1 | | | 0.00 | 4.75 | 0.00 |  |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 705.86 | | | 1.5525 | | | 57.53 | 18.61 | 1 070.63 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 248.12 | | | 1.6875 | | | 21.98 | 6.43 | 141.33 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 18.02 | | | 1.6875 | | | 1.60 | 18.61 | 29.78 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 19 269.13 | | | 1 | | | 1 011.63 | 4.75 | 4 805.24 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 49.67 |  | 924.34 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 37.84 |  | 704.26 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 66.88 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 5.4602 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **1 178.65** |  | **7 645.80** | **5.4602** |
| **19** | | **301-0559** | | | **Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные** | | | | | **кВт** | | **- 5.25** | | **179.83** | | |  | | | **- 944.11** |  | **- 4 484.52** |  |
|  | | 10.13.17. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.43 ОТМ=18.61 МР=4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 179.83 | | | 1 | | | - 944.11 | 4.75 | - 4 484.52 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 944.11** |  | **- 4 484.52** | **0** |
| **20** | | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | | | **Установка смесителей** | | | | | **10 шт.** | | **0.1** | | **1 647.33** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.13. | | | ОТ=18.61 ЭМ=4.8 ОТМ=18.61 МР=2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 80.78 | | | 1.5525 | | | 12.54 | 18.61 | 233.37 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 0.20 | | | 1.6875 | | | 0.03 | 4.8 | 0.14 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 1 566.35 | | | 1 | | | 156.64 | 2.92 | 457.39 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 10.53 |  | 196.03 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 8.03 |  | 149.36 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 7 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 1.0868 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **187.77** |  | **1 036.29** | **1.0868** |
| **21** | | **301-1527** | | | **Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения** | | | | | **шт.** | | **- 1** | | **154.89** | | |  | | | **- 154.89** |  | **- 452.28** |  |
|  | | 10.13.13. | | | ОТ=18.61 ЭМ=4.8 ОТМ=18.61 МР=2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 154.89 | | | 1 | | | - 154.89 | 2.92 | - 452.28 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 154.89** |  | **- 452.28** | **0** |
| **15** | | **ОЕРЖ 17-01-005-02** | | | **Установка моек на два отделения** | | | | | **10 компл.** | | **0.1** | | **8 208.97** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б | | | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | | | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 10.13.14. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | ОТ | | | | | руб. | |  | | 292.08 | | | 1.5525 | | | 45.35 | 18.61 | 843.96 |  |
|  | |  | | | ЭМ | | | | |  | |  | | 58.39 | | | 1.6875 | | | 9.85 | 6.42 | 63.24 |  |
|  | |  | | | в т.ч. ОТМ | | | | |  | |  | | 8.91 | | | 1.6875 | | | 1.50 | 18.61 | 27.92 |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 7 858.50 | | | 1 | | | 785.85 | 2.13 | 1 673.86 |  |
|  | |  | | | НР от ФОТ | | | | | % | | 84% | | | | | | | | 39.35 |  | 732.38 |  |
|  | |  | | | СП от ФОТ | | | | | % | | *64%* | | | | | | | | 29.98 |  | 558.00 |  |
|  | |  | | | ЗТ+ЗТМ | | | | | чел-ч | |  | | 25.95 | | | 1.5525 / 1.6875 | | |  |  |  | 4.0374 |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **910.38** |  | **3 871.44** | **4.0374** |
| **22** | | **301-0502** | | | **Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм** | | | | | **компл.** | | **- 1** | | **772.75** | | |  | | | **- 772.75** |  | **- 1 645.96** |  |
|  | | 10.13.14. | | | ОТ=18.61 ЭМ=6.42 ОТМ=18.61 МР=2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | МР | | | | |  | |  | | 772.75 | | | 1 | | | - 772.75 | 2.13 | - 1 645.96 |  |
|  | |  | | | **Всего по позиции** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | **- 772.75** |  | **- 1 645.96** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **284.84** | | **3 697.26** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **167.64** | | **3 119.78** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **34.83** | | **223.75** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **4.32** | | **80.41** | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **82.37** | | **353.73** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **128.95** | | **2 399.74** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **99.90** | | **1 859.16** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **513.69** | | **7 956.16** | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **Итого по всем разделам** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **9 029.93** | | **140 526.92** | |
| **В том числе (справочно)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **Прямые затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **4 981.99** | | **65 194.96** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **2 963.47** | | **55 150.18** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **544.95** | | **3 501.66** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **57.42** | | **1 068.61** | |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 473.57** | | **6 543.12** | |
| **Фонд оплаты труда (справочно)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **3 020.89** | | **56 218.79** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **2 282.00** | | **42 467.86** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **1 765.94** | | **32 864.10** | |
| **Всего по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **9 029.93** | | **140 526.92** | |
| **Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15+ОБ)\*0,20** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **10 025.74** | | **4 235.26** | |
| **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **19 055.67** | | **144 762.18** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальная смета № 02-01-04** | | | | | | | | | | | |
| (Локальная смета) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| на: Монтаж ОПС | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара" | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **401,721** | | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: | **584,2** | | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: | **125,665** | | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года | | | | | | | | | | | |
| С использованием: | | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" | | | | | | | | |  |
| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | | Ед. изм. | Количество единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Всего в базисном уровне  цен, руб. | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОЕРЖм 10-08-002-01** | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | | **1 шт.** | **104** | **11.39** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.4.а, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=0.7 , ЭМ=0.7 , ОТМ=0.7 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.7 , ЗТМ=0.7 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 9.69 | 0.945 | 952.33 | 18.61 | 17 722.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.12 | 0.945 | 11.79 | 6.33 | 74.63 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1.58 | 0 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 561.87 |  | 10 456.49 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 514.26 |  | 9 570.34 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.84 | 0.945 / 0.945 |  |  |  | 82.5552 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 040.25** |  | **37 824.32** | **82.5552** |
| **2** | **ОЕРЖм 10-08-002-01** | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | | **1 шт.** | **104** | **11.39** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 9.69 | 1.35 | 1 360.48 | 18.61 | 25 318.53 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.12 | 1.35 | 16.85 | 6.33 | 106.66 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1.58 | 1 | 164.32 | 3.48 | 571.83 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 802.68 |  | 14 937.93 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 734.66 |  | 13 672.01 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.84 | 1.35 / 1.35 |  |  |  | 117.936 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 078.99** |  | **54 606.96** | **117.936** |
| **3** | **509-3807** | **Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ** | | **шт.** | **4** | **75.64** |  | **302.56** |  | **1 052.91** |  |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 75.64 | 1 | 302.56 | 3.48 | 1 052.91 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **302.56** |  | **1 052.91** | **0** |
| **4** | **ОЕРЖм 08-02-390-01** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | **100 м** | **7.83** | **277.45** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 185.87 | 1.35 | 1 964.74 | 18.61 | 36 563.81 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 32.62 | 1.35 | 344.81 | 6.33 | 2 182.65 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.35 | 1.48 | 18.61 | 27.54 |  |
|  |  | МР | |  |  | 58.96 | 1 | 461.66 | 3.48 | 1 606.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 70% | | | 1 376.35 |  | 25 613.95 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *59%* | | | 1 160.07 |  | 21 588.90 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.3 | 1.35 / 1.35 |  |  |  | 172.2991 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **5 307.63** |  | **87 555.89** | **172.2991** |
| **5** | **510-2009-001\*** | **Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 20х12,5 мм** | | **м** | **798.66** | **11.19** |  | **8 937.01** |  | **31 100.79** |  |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 11.19 | 1 | 8 937.01 | 3.48 | 31 100.79 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8 937.01** |  | **31 100.79** | **0** |
| **6** | **ОЕРЖм 10-08-005-04** | **Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию** | | **1 м линии** | **783** | **15.47** |  |  |  |  |  |
|  | ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3\_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2.34 | 1.35 | 2 473.50 | 18.61 | 46 031.84 |  |
|  |  | МР | |  |  | 13.13 | 1 | 10 280.79 | 3.48 | 35 777.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 59% | | | 1 459.37 |  | 27 158.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *54%* | | | 1 335.69 |  | 24 857.19 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.2 | 1.35 / 1.35 |  |  |  | 211.41 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **15 549.35** |  | **133 824.97** | **211.41** |
| **7** | **501-1886** | **Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75** | | **1000 м** | **0.79866** | **10 943.54** |  | **8 740.17** |  | **30 415.79** |  |
|  | 10.14.4. | ОТ=18.61 ЭМ=6.33 ОТМ=18.61 МР=3.48 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10 943.54 | 1 | 8 740.17 | 3.48 | 30 415.79 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8 740.17** |  | **30 415.79** | **0** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **36 011.01** | | **228 526.03** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **6 751.05** | | **125 637.04** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **373.45** | | **2 363.94** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **1.48** | | **27.54** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **28 886.51** | | **100 525.05** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **4 200.27** | | **78 167.16** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **3 744.68** | | **69 688.44** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **43 955.96** | | **376 381.63** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по всем разделам** | | | | | | |  | **43 955.96** | | **376 381.63** | |
| **В том числе (справочно)** | | | | | | |  |  | |  | |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **36 011.01** | | **228 526.03** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **6 751.05** | | **125 637.04** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **373.45** | | **2 363.94** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **1.48** | | **27.54** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **28 886.51** | | **100 525.05** | |
| **Фонд оплаты труда (справочно)** | | | | | | |  | **6 752.53** | | **125 664.58** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **4 200.27** | | **78 167.16** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **3 744.68** | | **69 688.44** | |
| **Всего по смете** | | | | | | |  | **43 955.96** | | **376 381.63** | |
| **Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15+ОБ)\*0,20** | | | | | | |  | **15 610.26** | | **25 339.39** | |
| **Итого** | | | | | | |  | **59 566.22** | | **401 721.02** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коренев А.В.  М.П. |  | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |